ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール SSL/TLSで通信する

# SSL/TLSで通信する

- 本機の証明書について
- 出荷時に登録されている証明書を使う
- 証明書を自己作成する
- 認証局に証明書の発行要求をする

## 本機の証明書について

本機とコンピューターとの通信をSSLで暗号化して、セキュリティーを強化できます。

本機の証明書を使って、本機とコンピューターとの間でSSL通信を行います。本機には、出荷時に証明書が登録されているため、本機でSSL/TLSを有効にするだけで、設置後すぐにSSLによる暗号化通信ができます。

本機は、複数の証明書を管理し、用途（プロトコル）に応じて使い分けることもできます。証明書は、新しく自己作成したり、CA局（認証局）から発行された証明書をインストールしたりできます。

本機で、証明書を利用する方法は次のとおりです。

利用方法 | 説明
--- | ---
出荷時に登録されている証明書を利用する | 出荷時に本機に登録されている証明書をそのまま利用できます。
自己作成した証明書を利用する | 本機で証明書を作成します。 CA（認証局）を必要とせず、証明書の作成に必要な情報を入力するだけで、証明書を利用できます。
CA（認証局）から発行された証明書を利用する | 本機で、証明書発行要求データを作成し、信頼できるCA（認証局）に、本機の証明書の発行を依頼します。認証局での審査後、返送されてきたデータを本機に登録します。

#####

- 証明書をインポートする（こちら）

- 複数の証明書を用途に応じて使い分ける（こちら）

## 出荷時に登録されている証明書を使う

SSL通信を有効にするログインモードを選びます。また、使用するSSLバージョンの範囲を指定します。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[セキュリティー]-[PKI設定]-[SSL使用設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[SSL/TLS使用モード] | SSL通信を行うログインモードを選びます（初期値：[なし]）。 [管理者モードのみ]：管理者モードだけSSLで通信します。 [管理者モードとユーザーモード]：管理者モードとユーザーモードの両方をSSLで通信します。 [なし]：SSLで通信しません。
[SSL/TLSバージョン設定] | 使用するSSLのバージョンを[最低]と[最高]からそれぞれ選びます。

## 証明書を自己作成する

本機で証明書を作成します。CA（認証局）を必要とせず、証明書の作成に必要な情報を入力するだけで、証明書を利用できます。

1. Web Connectionの管理者モードの[セキュリティー]-[PKI設定]-[デバイス証明書設定]-[新規登録]-[証明書を自己で作成しインストールする]で、証明書の作成に必要な情報を入力し、[OK]をクリックします。

   証明書が作成され、本機にインストールされます。証明書を作成するのに数分かかる場合があります。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [コモンネーム] | 本機のIPアドレスを表示します。
   [組織名] | 組織名、団体名を入力します（ASCII 63文字以内）。
   [部門名] | 部門名を入力します（ASCII 63文字以内）。 空白でも登録できます。
   [市区町村名] | 市区町村名を入力します（ASCII 127文字以内）。
   [都道府県名] | 都道府県名を入力します（ASCII 127文字以内）。
   [国別記号] | 国名を入力します。ISO03166で規定されている国コードで入力します（ASCII 2文字）。 アメリカ：US、イギリス：GB、イタリア：IT、オーストラリア：AU、オランダ：NL、カナダ：CA、スペイン：ES、チェコ：CZ、中国：CN、デンマーク：DK、ドイツ：DE、日本：JP、フランス：FR、ベルギー：BE、ロシア：RU
   [管理者アドレス] | 本機の管理者の、メールアドレスを入力します（スペースを除く半角128文字以内）。 [環境設定]-[本体登録]で、すでに管理者のメールアドレスを登録している場合は、登録したメールアドレスを表示します。
   [有効開始の日付] | 証明書の有効期間の、開始日を表示します。 この画面を表示したときの本機の日時を表示します。
   [有効期間] | 証明書の有効期間を、開始日からの経過日数で入力します。
   [暗号鍵の種類] | 暗号鍵の種類を選びます。
   [サーバー認証(id-kp-serverAuth OID)を指定する] | 本機の証明書の暗号鍵の用途がサーバー認証であることを指定する場合は、オンにします（初期値：オフ）。

2. 証明書のインストールが完了したら、SSL通信を有効にします（こちら）。

## 認証局に証明書の発行要求をする

本機で、証明書発行要求データを作成し、信頼できるCA（認証局）に、本機の証明書の発行を依頼します。認証局での審査後、返送されてきたデータを本機に登録します。

1. Web Connectionの管理者モードの[セキュリティー]-[PKI設定]-[デバイス証明書設定]-[新規登録]-[証明書の発行要求をする]で、証明書の発行に必要な情報を入力し、[OK]をクリックします。

   認証局に送付するための、証明書発行要求データが作成されます。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [コモンネーム] | 本機のIPアドレスを表示します。
   [組織名] | 組織名、団体名を入力します（ASCII 63文字以内）。
   [部門名] | 部門名を入力します（ASCII 63文字以内）。 空白でも登録できます。
   [市区町村名] | 市区町村名を入力します（ASCII 127文字以内）。
   [都道府県名] | 都道府県名を入力します（ASCII 127文字以内）。
   [国別記号] | 国名を入力します。ISO03166で規定されている国コードで入力します（ASCII 2文字）。 アメリカ：US、イギリス：GB、イタリア：IT、オーストラリア：AU、オランダ：NL、カナダ：CA、スペイン：ES、チェコ：CZ、中国：CN、デンマーク：DK、ドイツ：DE、日本：JP、フランス：FR、ベルギー：BE、ロシア：RU
   [管理者アドレス] | 本機の管理者の、メールアドレスを入力します（スペースを除く半角128文字以内）。 [環境設定]-[本体登録]で、すでに管理者のメールアドレスを登録している場合は、登録したメールアドレスを表示します。
   [暗号鍵の種類] | 暗号鍵の種類を設定します。
   [サーバー認証(id-kp-serverAuth OID)を指定する] | 本機の証明書の暗号鍵の用途がサーバー認証であることを指定する場合は、オンにします（初期値：オフ）。

2. [保存]をクリックします。

   - 証明書発行要求データをファイルとしてコンピューターに保存します。

3. 証明書発行要求データを、認証局へ送ります。

   認証局での審査後、返送されてきたデータを本機に登録します。

4. Web Connectionの管理者モードの[セキュリティー]-[PKI設定]-[デバイス証明書設定]-[設定]-[証明書をインストールする]で、CA（認証局）から送られてきたテキスト形式のデータを貼付け、[インストール]をクリックします。

5. 証明書のインストールが完了したら、SSL通信を有効にします（こちら）。