ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明両面印刷位置：側端
検索

# 両面印刷位置：側端

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [エキスパート調整]
    - [プリンター調整]
      - [両面印刷位置：側端]

両面印刷の裏面を印刷するときに、用紙を排紙する方向に対して、用紙左端の印刷を開始する位置を調整します。

スタートキーでテストパターンを印刷します。テストパターンを確認して、用紙左端から印刷を開始するまでの位置が4.2 mm（0.5 mm）になるように、必要に応じて調整を繰返してください。

設定 | 説明
--- | ---
[トレイ選択] | 印刷を開始する位置を調整する給紙トレイを選びます。
[調整値] | -3.0 mm～3.0 mmの範囲で調整値を入力します（初期値：[0.0 mm]）。

#####

- 手差しトレイの調整に使用できる用紙は、A4 の普通紙だけです。