ユーザーズガイド

検索

ホームプリント接続方法を確認する

# 接続方法を確認する

本機とコンピューターとの接続方法によって、プリンタードライバーのインストール方法が異なります。また、ネットワーク接続でお使いになる場合は、印刷のためのプロトコルが複数あり、プロトコルによってプリンタードライバーのインストール方法が異なります。

プリンターの追加ウィザードでセットアップが可能な接続方法

接続方法 | 説明
--- | ---
LPR | LPR（Line Printer Remote）プリントサービスによるネットワーク接続です。TCP/IPプロトコルを使い、印刷ポートにLPRを使います。 インストールのしかたは、こちらをごらんください。
Port 9100 | Port 9100プリントサービスによるネットワーク接続です。TCP/IPプロトコルを使い、印刷ポートにRAWを使います。 インストールのしかたは、こちらをごらんください。
SMB | Windowsでファイル共有やプリンター共有を実現するSMB（Server Message Block）を利用したネットワーク接続です。TCP/IPのプロトコルに対応しています。 インストールのしかたは、こちらをごらんください。
IPP/IPPS | IPP（Internet Printing Protocol）プリントサービスによるネットワーク接続です。TCP/IPプロトコルのHTTP（HyperText Transfer Protocol）を利用し、インターネット経由で印刷できます。 IPPSは、SSLによる暗号化通信をするIPPです。 インストールのしかたは、こちらをごらんください。
WSD | WSD（Web Service for Device）は、ネットワーク上のWSD対応機器を検索するための機能です。 ネットワークに接続された本機を自動的に検出し、WSDプリンターとして簡単にインストールできます。 インストールのしかたは、こちらをごらんください。
USB | USB ポートによる接続です。

プラグアンドプレイでセットアップが可能な接続方法

接続方法 | 説明
--- | ---
USB | USB ポートによる接続です。 インストールのしかたは、こちらをごらんください。

#####

- ユーザーズガイドでは、フォルダー名やファイル名をルートから記述していない場合があります。

- Windows用プリンタードライバーを手動でインストールする場合は、ファイルはすべて使用する言語のフォルダー内のドライバーファイルを指定してください。