ユーザーズガイド

検索

ホームプリント初期設定タブでできること

# [初期設定]タブでできること

[初期設定]タブでは、確認メッセージや認証情報の入力画面の表示のしかたなどの初期設定を変更できます。

設定 | 説明
--- | ---
[メタファイル(EMF)スプールを行う] | 独自のシステム環境で、メタファイル（EMF）スプールが必要な場合は、チェックをつけます。
[禁則発生時に確認メッセージを表示する] | プリンタードライバーで同時に使えない機能を設定したときにメッセージを表示する場合は、チェックをつけます。
[サーバープロパティ用紙を使用する] | プリンターの画面の[サーバーのプロパティ]で追加した用紙を使う場合は、チェックをつけます。
[CADデータ印刷最適化] | CADデータを印刷する場合に設定します。 [なし]：印刷最適化を行わずに印刷します。 [TYPE1]：印刷データサイズが縮小され、印刷速度が上がる場合があります。 [TYPE2]：[TYPE1]よりも印刷速度が上がる場合があります。印刷結果に不足がある場合は、[TYPE1]を使用してください。
[印刷時の[出力方法]を保存する] | [基本設定]タブの[出力方法]の設定を保存します。同じ出力方法で繰返し利用するときなどに便利です。
[給紙トレイ別用紙設定] | [基本設定]タブで、[給紙トレイ]が[自動]以外の場合に、[用紙種類]で用紙種類を選択できるようにする場合は、チェックをはずします。
[オーバーレイファイルを共有する] | オーバーレイファイルを共有する場合、オーバーレイを保存するネットワーク上の共有フォルダーを設定します。
[認証設定] | ユーザー認証／部門管理に関する設定をします。 [印刷前に認証設定を検証する]：[ユーザー認証/ 部門管理設定]ダイアログボックスの[検証]ボタンを有効にする場合は、チェックをつけます。 [印刷時に認証設定の入力画面を表示する]：印刷するときに[ユーザー認証/部門管理設定]ダイアログボックスを表示する場合は、チェックをつけます。ユーザー名やパスワードの入力忘れを防ぎます。 [［ユーザー名］の変更を許可しない]：[基本設定]タブの[ユーザー認証/部門管理設定]ダイアログで[登録ユーザー]の[ユーザー名]の変更を禁止します。 [［パスワード］の変更を許可しない]：[基本設定]タブの[ユーザー認証/部門管理設定]ダイアログで[登録ユーザー]の[パスワード]の変更を禁止します。
[セキュリティー印刷設定] | セキュリティー印刷に関する設定をします。 [セキュリティー印刷に固定する]：[基本設定]タブの[出力方法]を[セキュリティー印刷]に固定します。 [セキュリティー印刷時に設定入力画面を表示する]：チェックをつけておくと、セキュリティー印刷を実行するときに[セキュリティー印刷]ダイアログボックスを表示します。文書IDやパスワードの入力忘れを防ぎます。 [パスワード未入力時の印刷]：パスワードが入力されていない状態での印刷を許可するかどうかを設定します。
[Myタブの設定...] | プリンタードライバーの[Myタブ]をお使いになる場合に、[Myタブ]の表示に関する設定をします。Myタブについて詳しくは、こちらをごらんください。 [Myタブを表示する]：[Myタブ]を使う場合は、チェックをつけます。 [配置を共有する]：[Myタブ]の設定内容を共有する場合は、チェックをつけます。クライアント側でサーバーの共有プリンターを指定してプリンタードライバーをインストールするときに、サーバー側で設定されている[Myタブ]の設定内容を、クライアント側に引継げます。 [編集を禁止する]：クライアント側での[Myタブ]の編集を禁止する場合は、チェックをつけます。 [説明文を表示する]：[Myタブ]を開いたときに[Myタブ]の説明文を表示する場合は、チェックをつけます。
[Wake-On-Lan設定...] | Wake-On-Lan機能に関する設定をします。 Wake-On-Lan機能を使うには、本機で[Erpからの復帰]（こちら）の設定が必要です。 [省電力モードから印刷前に復帰する]：印刷ジョブを送信する前に、本機をErPオートパワーOFF状態から通常モードに復帰させる場合は、チェックをつけます。 [MACアドレス1]：本機を有線接続のみ、または無線接続のみでお使いの場合は、本機の有線LANデバイスまたは無線LANデバイスのMACアドレスが自動で設定されます。本機を有線接続と無線接続の両方でお使いの場合は、本機の有線LANデバイスのMACアドレスが自動で設定されます。 [MACアドレス2]：本機を有線接続と無線接続の両方でお使いの場合に、本機の無線LANデバイスのMACアドレスが自動で設定されます。
[不定形サイズの登録...] | 特殊なサイズの用紙に印刷することがある場合は、サイズを指定して用紙を登録します。 登録した用紙サイズは、[基本設定]タブの[原稿サイズ]で選べるようになります。
[管理者カスタマイズ...] | 管理者が、ユーザー認証や部門管理の設定の初期値を変更または固定できます。 また、設定ファイル（.KACファイル）をエクスポートして、別の環境にインポートすることができます。
[バージョン情報...] | お使いのプリンタードライバーのバージョンを確認します。

#####

- [メタファイル(EMF)スプールを行う]は、PCLドライバーの機能です。

- [不定形サイズの登録...]は、PCLドライバーの機能です。

- PSドライバーでEMFスプール機能を利用する場合は、[詳細設定]タブにある[詳細な印刷機能を有効にする]にチェックをつけて、EMFスプール機能を有効にしてください。

- [サーバーのプロパティ]の開き方は、以下のとおりです。
  プリンターを選び、ツールバーの[プリント サーバー プロパティ]をクリックします。

- プリンタードライバーで使用できるサーバープロパティ用紙は、以下の範囲です。
  プリンタードライバーで設定できる不定形サイズの範囲：
  幅：90.0 ～ 320.0 mm、長さ：139.7 ～ 457.2 mm
  プリンタードライバーで設定できる長尺紙サイズの範囲：
  幅：90.0 ～ 297.0 mm、長さ：457.3 ～ 1200.0 mm
  大判用紙サイズの設定範囲1：
  幅：90.0 ～ 209.0 mm、長さ：457.3 ～ 1189.0 mm
  大判用紙サイズの設定範囲2：
  幅：297.1 ～ 320.0 mm、長さ：457.3 ～ 1189.0 mm
  大判用紙サイズの設定範囲3：
  幅：320.1 ～ 841.0 mm、長さ：139.7 ～ 1189.0 mm
  上記の不定形サイズや長尺紙サイズの範囲で登録した用紙は、プリンタードライバーの[原稿サイズ]、[用紙サイズ]の両方で選択できますが、大判用紙サイズの範囲で登録した用紙サイズは、プリンタードライバーの[原稿サイズ]でのみ選択できます。

- [Myタブ]上の機能の配置は、Driver Packaging Utilityで設定することによって、各ユーザーが同じ配置で使えるようにできます。
  Driver Packaging Utilityでドライバーパッケージを作成するときに、パッケージの元となるプリンタードライバーを希望するMyタブ配置に変更し、さらに[My タブの設定...]で[Myタブを表示する]、[配置を共有する]にチェックしてからDriver Packaging Utilityの設定でプリンターの設定をコピーするように設定してください。Driver Packaging Utilityの設定については、Driver Packaging Utilityのヘルプをごらんください。