ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明時刻補正設定
検索

# 時刻補正設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [メンテナンス]
      - [日時設定]
        - [時刻補正設定]

NTP（Network Time Protocol）サーバーに接続して、本機の日時を自動調整するための設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[時刻補正設定] | NTPサーバーに接続して本機の日時を調整する場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[IPv6自動取得] | DHCPv6を使ってNTPサーバーのアドレスを自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。
[NTPサーバーアドレス] | NTPサーバーのアドレスを入力します。次のいずれかのフォーマットで入力します。 ホスト名の入力例：「host.example.com」 IPアドレス（IPv4）の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス（IPv6）の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」
[ポート番号] | 必要に応じて、NTPサーバーのポート番号を変更します（初期値：[123]）。
[自動時刻補正] | NTPサーバーに定期的に接続して本機の日時を自動調整する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [ポーリング間隔]：自動調整を行う間隔を指定します（初期値：[24]時間）
[調整] | NTPサーバーに接続して、本機の日時を調整します。