ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール Port9100印刷の使用環境を設定する

# Port9100印刷の使用環境を設定する

- 設定の流れ
- RAWポート番号を変更する

## 設定の流れ

Port9100印刷は、印刷先のプリンターとして、本機のRAWポート（Port9100）を直接指定して、ネットワーク経由で印刷します。

Port9100印刷を使う場合は、次の手順で設定してください。

1. 本機のネットワーク設定をする（こちら）

2. 必要に応じて、RAWポート番号を変更する（こちら）

## RAWポート番号を変更する

Port9100印刷で使うRAWポート番号を設定します。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[TCP/IP設定2]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[RAWポート番号] | お使いの環境に合わせて、RAWポート番号を変更します。 初期値は以下のとおりです。 [ポート1]：9100 [ポート2]：9112 [ポート3]：9113 [ポート4]：9114 [ポート5]：9115 [ポート6]：9116