ユーザーズガイド

検索

ホームファクス電話機から受信を指示する（リモート受信）

# 電話機から受信を指示する（リモート受信）

- リモート受信について
- お使いになるための準備（管理者向け）
- 操作の流れ

## リモート受信について

リモート受信は、電話機を接続して本機をお使いの場合に、電話機のダイアルでファクスの手動受信を操作する機能です。受話器を上げてそのまま受信を指示できるので便利です。

#####

- ダイアル（パルス）回線でリモート受信するには、電話機でトーンに切換える必要があります。この機能を持たない電話機ではリモート受信できません。詳しくは、電話機のマニュアルをごらんください。

- リモート受信機能を使う場合、留守番電話を使った自動受信を使用することはできません。

## お使いになるための準備（管理者向け）

リモート受信機能を有効にします。あわせて、2桁の受信指示用の番号（リモート受信番号）を登録します。

設定 | 説明 | 参照先
--- | --- | ---
[リモート受信設定] | オンに設定する | こちら
[留守番電話接続設定] | オフに設定する | こちら

## 操作の流れ

1. 電話機の呼出音が鳴ったら受話器を上げ、通信がファクスであることを確認します。

2. 電話機から、2桁の受信指示用の番号（リモート受信番号）をダイアルします。

   受信が開始されます。受信が開始されたら受話器を戻します。