ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明パンチレジストループ量調整
検索

# パンチレジストループ量調整

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [エキスパート調整]
    - [フィニッシャー調整]
      - [パンチレジストループ量調整]

パンチ穴をあけたときのパンチ穴の位置が用紙の端と平行にならない場合、平行になるように用紙の傾きを調整します。

フィニッシャー FS-540/FS-540 SDとパンチキット PK-526装着時

設定 | 説明
--- | ---
[フィニッシャー]／[ポストインサーターフィーダー上段]／[ポストインサーターフィーダー下段] | 用紙の傾きを調整する箇所を選びます。 [ポストインサーターフィーダー上段]／[ポストインサーターフィーダー下段]：オプションのポストインサーターを装着している場合に調整できます。
[用紙種類] | 傾きを調整する用紙の種類を選びます。
[調整値] | -5.0 mm～5.0 mmの調整値を入力します（初期値：[0.0 mm]）。 用紙の傾きを補正するときは設定値を上げます。設定値を上げても傾きを補正できない場合や、用紙がしわになる場合は、設定値を下げます。

フィニッシャー FS-539/FS-539 SDとパンチキット PK-524装着時、またはフィニッシャー FS-533とパンチキット PK-519装着時

設定 | 説明
--- | ---
[用紙種類] | 傾きを調整する用紙の種類を選びます。
[調整値] | -4～4の調整値を入力します（初期値：[0]）。 用紙の傾きを補正するときは設定値を上げます。設定値を上げても傾きを補正できない場合や、用紙がしわになる場合は、設定値を下げます。

#####

- この設定は、オプションを装着している場合に表示されます。必要なオプションについて詳しくは、こちらをごらんください。

- パンチ穴の位置がずれた用紙を確認しながら調整してください。