ユーザーズガイド

検索

ホームスキャン自分のコンピューターに送信する（Scan to Home）

# 自分のコンピューターに送信する（Scan to Home）

- Scan to Homeについて
- お使いになるための準備（管理者向け）
- 操作の流れ：ホーム画面でスキャン(自分へ送信)を選択する場合
- 操作の流れ：SMB送信画面の登録宛先からHomeを選択する場合

## Scan to Homeについて

本機でActive Directoryによるユーザー認証を導入し、Active DirectoryにユーザーのHomeフォルダーが登録されている場合、本機にログインするとホーム画面に[スキャン(自分へ送信)]キーが表示されます。このキーを選択することで、自分のHomeフォルダーを宛先としたSMB送信が簡単にできます。

また、[スキャン(PCへ送信)]画面の登録宛先に[Home]キーが表示されます。宛先として[Home]キーを指定することで、通常のSMB送信と同じ操作フローで自分のHomeフォルダーに送信することもできます。

## お使いになるための準備（管理者向け）

Scan to Home機能を使うための設定をします。

設定のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

## 操作の流れ：ホーム画面で[スキャン(自分へ送信)]を選択する場合

1. 原稿をセットします。

2. ユーザー情報を入力して、ログインします。

   - ログインのしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

3. ホーム画面で[スキャン(自分へ送信)]をタップすると、送信を開始します。

   - オプション設定を変更してから送信する場合は、[スキャン(自分へ送信)]上部のメニューアイコンをタップし、手順4へ進みます。

4. 送信のオプション設定を変更します。

5. スタートキーで送信を開始します。

   - ストップキーで原稿の読込みを停止できます。停止中のジョブの一覧が表示されるため、送信を中止したいときは、一覧からジョブを削除します。

## 操作の流れ：SMB送信画面の登録宛先から[Home]を選択する場合

1. 原稿をセットします。

2. ユーザー情報を入力して、ログインします。

   - ログインのしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

3. ホーム画面で[スキャン(PCへ送信)]をタップします。

4. [Home]を選びます。

5. 必要に応じて、送信のオプション設定をします。

6. スタートキーで送信を開始します。

   - ストップキーで原稿の読込みを停止できます。停止中のジョブの一覧が表示されるため、送信を中止したいときは、一覧からジョブを削除します。