ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明 OpenAPI設定
検索

# OpenAPI設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [ネットワーク]
      - [OpenAPI設定]
        - [OpenAPI設定]

OpenAPIを介して通信するときのポートの設定や、SSL通信に関する設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[SSL/ポート設定] | 通信にSSLを使うかどうかを選びます（初期値：[非SSL通信のみ可]）。 [非SSL通信のみ可]：非SSL通信だけを許可します。 [SSL通信のみ可]：SSL通信だけを許可します。 [SSL/非SSL通信可]：SSL通信と非SSL通信の両方を許可します。
[ポート番号] | 必要に応じて、OpenAPI通信のポート番号を変更します（初期値：[50001]）。
[ポート番号(SSL)] | 必要に応じて、SSL通信用のポート番号を変更します（初期値：[50003]）。
[HTTPバージョン設定] | HTTP通信で使用するプロトコルのバージョンを選びます（初期値：[HTTP/1.1]）。 [HTTP/1.1]：HTTP/1.1のみを使用します。 [HTTP/2, HTTP/1.1]：接続先がHTTP/2に対応している場合は、HTTP/2を使用します。それ以外の場合は、HTTP/1.1を使用します。
[プロキシ設定] | お使いの環境に合わせて、プロキシサーバーを登録します。 [プロキシサーバーアドレス]：プロキシサーバーのアドレスを入力します。次のいずれかのフォーマットで入力します。 ホスト名の入力例：「host.example.com」 IPアドレス（IPv4）の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス（IPv6）の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」 [プロキシサーバーポート番号]：必要に応じて、HTTPで使用するプロキシサーバーのポート番号を変更します（初期値：[8080]）。 [プロキシサーバーポート番号(HTTPS)]：必要に応じて、HTTPSで使用するプロキシサーバーのポート番号を変更します（初期値：[8080]）。 [プロキシサーバーポート番号(FTP)]：必要に応じて、FTPで使用するプロキシサーバーのポート番号を変更します（初期値：[21]）。 [ユーザー名]：プロキシ認証で使用するユーザー名を入力します（半角63文字以内）。 [パスワード]：プロキシ認証で使用するパスワードを入力します（半角63文字以内）。
[証明書検証強度設定] | SSLで通信するときに証明書の検証を行う場合は、検証する項目を選びます。 [クライアント証明書]：本機に接続するクライアントに対して、証明書を要求するかどうかを選びます（初期値：オフ）。 [有効期限]：証明書が有効期限内かどうかを確認します（初期値：オン）。 [CN]：証明書のCN（Common Name）が、サーバーのアドレスと一致しているかどうかを確認します（初期値：オフ）。 [鍵使用法]：証明書の発行者が承認した使用用途に沿って、証明書が使われているかどうかを確認します（初期値：オフ）。 [チェーン]：証明書のチェーン（証明書のパス）に問題がないかどうかを確認します（初期値：オフ）。チェーンの確認は、本機で管理している外部証明書を参照して行います。 [失効確認]：証明書が失効していないかどうかを確認します（初期値：オフ）。失効確認は、OCSP（Online Certificate Status Protocol）サービス、CRL（Certificate Revocation List）の順番で行います。
[アクセス設定] | アプリケーションからのOpenAPIを介したアクセスを可能にする場合は、オンにします（初期値：オン）。
[認証] | OpenAPIを介したアクセスがあったときに認証する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [ログイン名]：OpenAPI認証で使用するユーザー名を入力します（半角8文字以内）。 [パスワード]：OpenAPI認証で使用するパスワードを入力します（半角8文字以内）。
[外部アプリケーション連携] | 外部のアプリケーションとOpenAPIを介して連携するかどうかを選びます（初期値：[する]）。
[指定アプリ初期起動設定] | 本機を起動したときに、あらかじめ指定したOpenAPIアプリケーションだけを起動する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [起動アプリケーション選択]：起動するOpenAPIアプリケーションを指定します（初期値：[起動しない]）。 [MFP基本機能使用設定]：本機の基本機能の使用を許可する場合は、オンにします（初期値：オフ）。