ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール IPファクス（SIP）の使用環境を設定する

# IPファクス（SIP）の使用環境を設定する

- 設定の流れ
- IPファクス（SIP）送受信の基本設定をする
- SIPサーバーへの接続設定をする
- SIP構成情報を自動取得するための設定をする（IPv4）
- SIP構成情報を自動取得するための設定をする（IPv6）

## 設定の流れ

IPファクス（SIP）は、企業内ネットワークやインターネットを通じて、リアルタイムな送受信を行うファクスです。メールサーバーに蓄積する方式のインターネットファクスに比べて、遅延の少ない送受信が可能です。また、電話回線を使うファクスよりも通信コストを抑えることができます。

IPファクス（SIP）では、宛先の呼出しにSIPサーバーを利用します。SIPサーバーは、SIP対応機器の識別子（SIP-URI）とIPアドレスの関連付けを集中管理して、機器間の接続の確立を仲介します。

- IPファクス（SIP）を使うには、オプションが必要です。必要なオプションについて詳しくは、こちらをごらんください。

- IPファクス（SIP）を使うには、サービスエンジニアによる設定が必要です。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。

1. 本機のネットワーク設定をする（こちら）

2. IPファクス（SIP）送受信の基本設定をする（こちら）

3. お使いの環境に合わせて設定する

   - SIPサーバーへの接続設定をする（こちら）

   - SIP構成情報を自動取得するための設定をする（IPv4）（こちら）

   - SIP構成情報を自動取得するための設定をする（IPv6）（こちら）

## IPファクス（SIP）送受信の基本設定をする

1. Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]ｰ[ネットワークファクス設定]-[ネットワークファクス機能設定]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [IP-FAX(T38)機能設定] | IPファクス（SIP）を使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。

2. Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]ｰ[ネットワークファクス設定]- [IP-FAX(T38)詳細設定]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [ポート番号] | 必要に応じて、ポート番号を変更します（初期値：[10000]）。 使用できる回線の数だけ、ポート番号を設定します。
   [タイムアウト時間] | 必要に応じて、通信のタイムアウト時間を変更します（初期値：[60]秒）。

3. Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[SIP設定]-[SIP基本設定]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [SIP設定] | 手順1で[IP-FAX(T38)機能設定]をオンにすると、連動してオンになります。
   [ユーザーID] | 本機のSIPユーザーIDを入力します。
   [ドメイン名] | 本機が参加するSIPドメイン名を入力します。
   [トランスポート] | トランスポートプロトコルを選びます（初期値：[UDP]）。
   [ポート番号] | 必要に応じて、ポート番号を変更します（初期値：[5060]）。
   [キープアライブ間隔値] | セッションの更新間隔を入力します（初期値：[1800]）。
   [リクエスト再送間隔値] | パケットの再送間隔を入力します（初期値：[500]）。

## SIPサーバーへの接続設定をする

SIPサーバーに接続するための設定をします。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[SIP設定]-[SIPサーバー設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[優先プロキシ設定] | SIPプロキシの優先サーバーに接続するための設定をします。 [アドレス形式] ：サーバーのアドレスを入力します。 [ポート番号]：必要に応じて、ポート番号を変更します（初期値：[5060]）。 [ユーザー名]：サーバーにログインするためのユーザー名を入力します（半角63文字以内）。 [パスワード]：サーバーにログインするためのパスワードを入力します（" を除く半角63文字以内）。
[代替プロキシ設定] | SIPプロキシの代替サーバーに接続するための設定をします。 [アドレス形式]：サーバーのアドレスを入力します。 [ポート番号]：必要に応じて、ポート番号を変更します（初期値：[5060]）。 [ユーザー名]：サーバーにログインするためのユーザー名を入力します（半角63文字以内）。 [パスワード]：サーバーにログインするためのパスワードを入力します（" を除く半角63文字以内）。
[レジストラー設定] | SIPレジストラサーバーに接続するための設定をします。 [アドレス形式]：サーバーのアドレスを入力します。 [ポート番号]：必要に応じて、ポート番号を変更します（初期値：[5060]）。 [ユーザー名]：サーバーにログインするためのユーザー名を入力します（半角63文字以内）。 [パスワード]：サーバーにログインするためのパスワードを入力します（" を除く半角63文字以内）。
[SIPサーバー接続確認] | 設定した内容で、サーバーへ接続できるかどうかを確認します。

## SIP構成情報を自動取得するための設定をする（IPv4）

IPv4環境で、SIPの構成情報をDHCPにより自動的に取得するための設定をします。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[SIP設定]-[SIP自動取得設定(IPv4)]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[プロキシアドレス自動取得] | SIPプロキシサーバーのアドレスを自動で取得する場合は、オンにします（初期値：オン）。
[ドメイン名自動取得] | SIPドメイン名を自動で取得する場合は、オンにします（初期値：オン）。

## SIP構成情報を自動取得するための設定をする（IPv6）

IPv6環境で、SIPの構成情報をDHCPにより自動的に取得するための設定をします。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[SIP設定]-[SIP自動取得設定(IPv6)]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[プロキシアドレス自動取得] | SIPプロキシサーバーのアドレスを自動で取得する場合は、オンにします（初期値：オン）。
[ドメイン名自動取得] | SIPドメイン名を自動で取得する場合は、オンにします（初期値：オン）。