ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール IPファクス（SIP）宛先を登録する

# IPファクス（SIP）宛先を登録する

Web Connectionから、IPファクス(SIP)宛先を登録／編集できます。タッチパネルでは面倒な文字入力も、コンピューターから簡単に行えます。

Web Connectionのユーザーモードまたは管理者モードの[宛先登録]-[短縮宛先]-[新規登録]をクリックします。[機能から選択]で[IP-FAX(T38)]を選び、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[登録No.] | 宛先の登録番号です。[空き番号を使う]は、空いている小さい数字から自動的に登録されます。番号を指定したいときは、[直接入力する]を選び、番号を入力します。
[登録名称] | 宛先の名前を入力します（半角24文字／全角12文字以内）。
[登録名ふりがな] | 登録名称のふりがなを入力します（半角24文字／全角ひらがな12文字以内）。 宛先を登録名称順に並替えることができます。
[検索文字] | 宛先を登録名称で検索するための文字を選びます。 よく送信する宛先は、[常用(よく使う宛先)]にチェックをつけます。宛先選択画面に初期表示されるため、宛先の指定が簡単になります。
[アドレス形式] | 宛先の指定方法を選びます（初期値：[直接方法]）。 [直接方法]：宛先のホスト名またはIPアドレスを入力します。宛先の呼出しを直接行う場合に選びます。 [SIPサーバー方法]：宛先のSIP-URIを指定します。宛先の呼出しをSIPサーバー経由で行う場合に選びます。
[IPアドレス/ホスト名] | 宛先のホスト名またはIPアドレスを入力します。 ホスト名の入力例：「host.example.com」（ドメイン名も含めて入力します） IPアドレス（IPv4）の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス（IPv6）の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」
[ポート番号] | 必要に応じて、ポート番号を変更します（初期値：[5060]）。
[SIP-URI/SIPユーザー名] | 宛先のSIP-URIを入力します。 入力例：「sip:abc@example.com」 SIPユーザー名のみ入力した場合は、宛先のドメイン名に本機のSIPドメイン名が使われます。
[接続モード] | トランスポートプロトコルを選びます（初期値：[UDP]）。
[回線指定] | 複数の回線をお使いの場合は、送信に使う回線を選びます。 通常は[回線1]を使います。[未選択]を選ぶと、空いている回線を使って送信します。
[参照許可設定] | 必要に応じて、この宛先の参照を制限します。 詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- 登録済みの宛先を編集／削除するときは、宛先一覧で編集／削除する宛先を指定してから、[編集]／[削除]を選びます。