ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明 SA
検索

# SA

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [ネットワーク]
      - [TCP/IP設定]
        - [IPsec]
          - [IPsec設定]
            - [SA]

暗号化通信を行うときに使うSA（Security Association）の設定をします。SAは10グループまで登録できます。

設定 | 説明
--- | ---
[名称] | SA設定の名前を入力します（"を除く半角1文字以上、10文字以内）。
[カプセル化モード] | IPsecの動作モードを選びます（初期値：[トランスポート]）。
[セキュリティープロトコル] | セキュリティープロトコルを選びます。
[鍵交換方式] | 通信の暗号化に使う共通鍵を安全に生成するときの、鍵交換方式を設定します（初期値：[IKEv1]）。
[トンネルエンドポイント] | [カプセル化モード]で[トンネル]を選んだ場合に、通信相手先となるIPsecゲートウェイのIPアドレスを入力します。
[確立後の破棄時間] | 通信の暗号化に使う共通鍵の有効時間を入力します（初期値：[3600]秒）。
[IKE設定] | このSAで使う、IKEの設定をします。 [認証方式]：認証方式を選びます。 [Localの認証方式]：[鍵交換方式]で[IKEv2]を選んだ場合に、本機の認証方式を選びます。 [Peerの認証方式]：[鍵交換方式]で[IKEv2]を選んだ場合に、通信の相手先を認証する方式を選びます。 [ESN]：64ビットの拡張シーケンス番号を適用する場合は、オンにします。 [Replay Detection]：リプレイ防御を有効にする場合は、オンにします。 [ESP暗号化アルゴリズム]：[セキュリティープロトコル]で[ESP]を選んだ場合は、ESP暗号化アルゴリズムを設定します。 [ESP認証アルゴリズム]：[セキュリティープロトコル]で[ESP]を選んだ場合は、ESP認証アルゴリズムを設定します。 [AH認証アルゴリズム]：[セキュリティープロトコル]で[AH]を選んだ場合は、AH認証アルゴリズムを設定します。 [Perfect Forward Secrecy]：IKEの強度を上げたい場合は、オンにします。オンにすると、通信にかかる時間が長くなります。