ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明通信相手先
検索

# 通信相手先

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [ネットワーク]
      - [TCP/IP設定]
        - [IPsec]
          - [IPsec設定]
            - [通信相手先]

IPsecを使うときの、本機の通信相手先を登録します。通信相手先は10件まで登録できます。

設定 | 説明
--- | ---
[通信相手先] | 通信相手先を登録する場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[名称] | 通信相手先の名前を入力します（"を除く半角1文字以上、10文字以内）。
[IPアドレス指定] | 通信相手先のアドレスの指定方法を選びます。選んだ指定方法に合わせて、通信相手先のIPアドレスを指定します。
[Pre-Shared Key文字列] | 通信の相手と共有するPre-Shared Key文字列をASCIIコード（128文字以内）またはHEXコード（256文字以内）で入力します。 通信相手と同じ文字列を設定します。
[Key-ID文字列] | Pre-Shared Keyに指定する、Key-IDを入力します（128バイト以内）。