ユーザーズガイド

検索

ホームファクスお使いの環境に合わせて回線設定をする

# お使いの環境に合わせて回線設定をする

- はじめにご確認いただきたいこと
- 公衆回線に直接接続する場合
- PBX（構内交換機）に接続する場合

## はじめにご確認いただきたいこと

本機を公衆回線に直接接続するか、PBX（構内交換機）経由で接続するかをご確認ください。

正しくファクス送信をするためには、接続方法に合わせた設定が必要です。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。

## 公衆回線に直接接続する場合

お使いの環境に合わせて、[ダイアル方式]で回線の種類を設定します。

設定のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

## PBX（構内交換機）に接続する場合

本機をPBX（構内交換機）に接続して使うための設定をします。この設定を行うことで、宛先指定画面に[外線]キーが表示されます。[外線]キーを使って宛先を指定することで、ダイアル番号の桁落ちを防ぎ、正しい相手先にファクスを送信できます。

設定のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- ダイアル番号の桁落ちが起こると、たとえば「03-1234-XXXX」のファクス番号を指定したにも関わらず、「31-234-XXXX」のように発信してしまうことがあります。[外線]キーを使って宛先を指定することで、ダイアル番号の桁落ちによる誤送信を防ぐことができます。