ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール IPアドレスファクス宛先のプログラムを登録する

# IPアドレスファクス宛先のプログラムを登録する

Web Connectionから、プログラムを登録／編集できます。タッチパネルでは面倒な文字入力も、コンピューターから簡単に行えます。

プログラムには、宛先の情報と、ファクス／スキャン送信のオプション設定を組合わせて登録できます。

ここでは、IPアドレスファクス宛先のプログラムについて説明します。

Web Connectionのユーザーモードまたは管理者モードの[宛先登録]-[プログラム宛先]-[編集]をクリックします。[機能から選択]で[IPアドレスファクス宛先]を選び、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[登録名称] | プログラムの名前を入力します（半角24文字／全角12文字以内）。
[宛先情報] | [宛先一覧より選択]をクリックして、宛先とするIPアドレスファクス宛先を一覧から選びます。[宛先確認]をクリックすると、登録した短縮宛先を確認できます。 宛先とするIPアドレスファクス宛先を直接入力したいときは、[宛先を直接指定する]を選んで入力します。 [アドレス形式]：宛先アドレスの指定形式を選びます（初期値：[IPアドレス]）。 [宛先]：宛先のアドレスを入力します。 [アドレス形式]で[IPアドレス]を選んだ場合、宛先のIPアドレスを入力します。 IPアドレス（IPv4）の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス（IPv6）の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」 [アドレス形式]で[ホスト名]を選んだ場合、宛先のホスト名を入力します。 ホスト名の入力例：「host.example.com」（ドメイン名も含めて入力します） [アドレス形式]で[E-mailアドレス]を選んだ場合、宛先のメールアドレスを入力します。メールアドレスで指定する場合は、「ipaddrfax@」のあとに、送信先のIPアドレスを入力します。IPアドレスを入力する場合は、IPアドレスを[ ]で挟みます。 IPアドレス（IPv4）の入力例：「ipaddrfax@[192.168.1.1]」 IPアドレス（IPv6）の入力例：「ipaddrfax@[fe80::220:6bff:fe10:2f16]」 メールアドレスの@以降に、ホスト名は入力できません。 [ポート番号]：必要に応じて、ポート番号を変更します（初期値：[25]）。 [相手先機種]：宛先の装置がカラーに対応しているかどうかを選びます（初期値：[モノクロ機]）。
[基本設定]／[応用設定] | スキャン送信のオプション設定をします。 詳しくは、こちらをごらんください。
[参照許可設定] | 必要に応じて、この宛先の参照を制限します。 詳しくは、こちらをごらんください。