ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール本機の日時を設定する

# 本機の日時を設定する

- 手動で設定する
- NTPで自動設定する

## 手動で設定する

本機の日時とタイムゾーンを手動で設定します。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[メンテナンス]-[日時設定]-[手動設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[日付] | 本機の日付を設定します。 [年]：年を入力します。 [月]：月を入力します。 [日]：日を入力します。
[時刻] | 本機の時刻を設定します。 [時]：時を入力します。 [分]：分を入力します。
[タイムゾーン] | お使いの環境に合わせて、タイムゾーン（世界標準時からの時差）を選びます。

## NTPで自動設定する

NTP（Network Time Protocol）サーバーに接続して、本機の日時を自動調整するための設定をします。

- 本機がネットワークに接続されている必要があります。

1. Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[メンテナンス]-[日時設定]-[手動設定]で、[タイムゾーン]を設定します。

   - [タイムゾーン]の設定のしかたは、こちらをごらんください。

2. Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[メンテナンス]-[日時設定]-[時刻補正設定]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [時刻補正設定] | NTPサーバーに接続して本機の日時を調整する場合は、オンにします（初期値：オフ）。
   [IPv6自動取得] | DHCPv6を使ってNTPサーバーのアドレスを自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。
   [NTPサーバーアドレス] | NTPサーバーのアドレスを入力します。次のいずれかのフォーマットで入力します。 ホスト名の入力例：「host.example.com」 IPアドレス（IPv4）の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス（IPv6）の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」
   [ポート番号] | 必要に応じて、NTPサーバーのポート番号を変更します（初期値：[123]）。
   [自動時刻補正] | NTPサーバーに定期的に接続して本機の日時を自動調整する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [ポーリング間隔]：自動調整を行う間隔を指定します（初期値：[24]時間）

3. [調整]をクリックします。

   NTPサーバーに接続して、本機の日時を調整します。