ユーザーズガイド

検索

ホーム本機についてマニュアルステープルの使い方

# マニュアルステープルの使い方

フィニッシャーに搭載されているマニュアルステープル機能を使うと、印刷した用紙のコーナー（45°）を手動でとじることができます。ステープルを設定しないで印刷した用紙を、後でとじる場合に便利です。

ステープルでとじるときは、用紙のコーナーをフィニッシャー前面のスリットにセットします。用紙のコーナーをスリットの奥に突き当たるまで差込むと、フィニッシャーが自動でステープルを行います。

#####

- この機能を使うには、オプションのフィニッシャー FS-540、フィニッシャー FS-540 SD、フィニッシャー FS-539、フィニッシャー FS-539 SDのいずれかが必要です。

- 1度にステープルできる用紙の枚数は、50枚（90 g/m2）までです。

- 本機がスリープモードになっている場合、マニュアルステープルは動作しません。マニュアルステープルを行うときは、スリープモードを解除してください。マニュアルステープルの動作の設定について詳しくは、こちらをごらんください。

- フィニッシャーのスリット内のLEDランプが消灯しているときは、マニュアルステープル機能を使用できません。

#####

- [マニュアルステープル設定]（こちら）

#####

- ステープルカートリッジの交換（こちら）

- 針づまりが発生したとき（こちら）