ユーザーズガイド

検索

ホーム本機についてオプション構成

# オプション構成

- オプション構成一覧
- その他のオプション構成一覧
- 前面
- 側面／背面

## オプション構成一覧

No. | 名前 | 説明
--- | --- | ---
1 | 本体部 | スキャナー部で原稿を読込み、読取った画像をプリンター部で印刷できます。 本文中では本機、本体と呼びます。
2 | FAXキット FK-514 | 本機をファクス機として使えます。または電話回線を増設することもできます。
3 | クリーンユニット CU-102 | 本機内で発生した微細な粒子（UFP）を捕集し、本機外への排出を抑えます。
4 | 認証装置 AU-102 | 指静脈パターンを読取ってユーザー認証を行うことができます。 認証装置 AU-102を設置するには、ワーキングテーブル WT-506が必要です。 本文中では指静脈生体認証装置と呼びます。
5 | 認証装置 AU-201S／認証装置 AU-206 | ICカード/NFC対応Android端末に記録された情報を読取ってユーザー認証を行うことができます。 認証装置 AU-201Sまたは認証装置 AU-206を設置するには、取付けキット MK-735が必要です。 ワーキングテーブル WT-506に設置することもできます。 本文中ではICカード認証装置と呼びます。
6 | ワーキングテーブル WT-506 | 原稿などを一時的に置くことができます。また、認証装置 AU-102、認証装置 AU-201S、認証装置 AU-206を設置する場合にも使います。
7 | キーパッド KP-102 | 操作パネル横に装着します。 ハードウェアキーで本機の操作や数字の入力ができます。
8 | セキュリティーキット SC-509 | 不正コピーを防止するための、コピーガード機能、パスワードコピー機能を使えます。
9 | FAX搭載キット MK-742 | FAXキット FK-515を本機に取付ける場合に必要です。
10 | FAXキット FK-515 | 電話回線を増設することができます。 FAXキット FK-515を装着するには、FAX搭載キット MK-742が必要です。
11 | 取付けキット MK-730 | 長尺紙に印刷する場合に使います。 本文中では長尺用紙セットガイドと呼びます。
12 | 大容量給紙ユニット LU-302 | A4サイズの用紙を3000枚までセットできます。 本文中では大容量給紙ユニットと呼びます。 大容量給紙ユニット LU-302を装着するには、給紙キャビネット PC-116/PC-216/PC-416/PC-417のいずれかを本機に装着する必要があります。
13 | 大容量給紙ユニット LU-207 | SRA3、A3サイズの用紙を2500枚までセットできます。 用紙サイズを変更する場合は、サービス実施店にご連絡ください。 本文中では大容量給紙ユニットと呼びます。 大容量給紙ユニット LU-207を装着するには、給紙キャビネット PC-116/PC-216/PC-416/PC-417のいずれかを本機に装着する必要があります。
14 | イメージコントローラー IC-420 | 高品質な印刷結果が得られます。 イメージコントローラー IC-420を装着するには、ビデオインターフェイスキット VI-516とアップグレードキット UK-115が必要です。また、給紙キャビネット PC-116/PC-216/PC-416/PC-417のいずれか、または専用デスク DK-516を本機に装着する必要があります。
15 | 専用デスク DK-705 | 本機をフロアに設置できます。 本文中では専用デスクと呼びます。
16 | 専用デスク DK-516 | 本機をフロアに設置できます。 本文中では専用デスクと呼びます。
17 | 給紙キャビネット PC-417 | A4サイズで左トレイに1500枚まで、右トレイに1000枚までの用紙をセットできます。 本文中では2段LCT（内蔵）と呼びます。
18 | 給紙キャビネット PC-416 | A4サイズで2500枚までの用紙をセットできます。 本文中ではLCT（内蔵）と呼びます。
19 | 給紙キャビネット PC-216 | 上段・下段にそれぞれ500枚までの用紙をセットできます。 本文中では2段給紙キャビネットと呼びます。
20 | 給紙キャビネット PC-116 | 上段には500枚までの用紙をセットし、下段は収納ボックスとして使えます。 本文中では1段給紙キャビネットと呼びます。
21 | 排紙トレイ OT-513 | 印刷された用紙が排紙されます。
22 | セパレーター JS-508 | 本体の排紙トレイに装着します。 印刷された用紙を仕分けることができます。 bizhub C550i/C450i Sのみ装着できます。
23 | フィニッシャー FS-533 | 本体の排紙トレイに装着します。 印刷された用紙をソート、グループ、ステープルとじして排紙できます。 bizhub C550i/C450i Sのみ装着できます。
24 | パンチキット PK-519 | フィニッシャー FS-533に装着します。 パンチ穴をあけることができます。
25 | 取付けキット MK-607 | bizhub C550i/C450i Sにフィニッシャー FS-533を取付けるときに必要です。
26 | フィニッシャー FS-539 | 印刷された用紙をソート、グループ、ステープルとじして排紙できます。 フィニッシャー FS-539を装着するには、中継搬送ユニット RU-513が必要です。また、給紙キャビネット PC-116/PC-216/PC-416/PC-417のいずれか、または専用デスク DK-516を本機に装着する必要があります。
27 | フィニッシャー FS-539 SD | 印刷された用紙をソート、グループ、ステープル、紙折り、中とじして排紙できます。 フィニッシャー FS-539 SDを装着するには、中継搬送ユニット RU-513が必要です。また、給紙キャビネット PC-116/PC-216/PC-416/PC-417のいずれか、または専用デスク DK-516を本機に装着する必要があります。
28 | パンチキット PK-524 | フィニッシャー FS-539/FS-539 SDに装着します。 パンチ穴をあけることができます。
29 | 中継搬送ユニット RU-513 | フィニッシャー FS-540/FS-540 SD/FS-539/FS-539 SDを本機に取付ける場合に必要です。
30 | フィニッシャー FS-540 SD | 印刷された用紙をソート、グループ、ステープル、紙折り、中とじして排紙できます。 フィニッシャー FS-540 SDを装着するには、中継搬送ユニット RU-513が必要です。また、給紙キャビネット PC-116/PC-216/PC-416/PC-417のいずれか、または専用デスク DK-516を本機に装着する必要があります。
31 | フィニッシャー FS-540 | 印刷された用紙をソート、グループ、ステープルとじして排紙できます。 フィニッシャー FS-540を装着するには、中継搬送ユニット RU-513が必要です。また、給紙キャビネット PC-116/PC-216/PC-416/PC-417のいずれか、または専用デスク DK-516を本機に装着する必要があります。
32 | パンチキット PK-526 | フィニッシャー FS-540/FS-540 SDに装着します。 パンチ穴をあけることができます。
33 | Z折りユニット ZU-609 | フィニッシャー FS-540/FS-540 SDに装着します。 Z折りができます。
34 | ポストインサーター PI-507 | フィニッシャー FS-540/FS-540 SDに装着します。 コピー／プリントした用紙にカバー紙を挿入することができます。また、手動でフィニッシャーを操作することもできます（下段トレイのみ使用可能）。
35 | セパレーター JS-602 | フィニッシャー FS-540/FS-540 SDに装着します。 印刷された用紙を仕分けることができます。

## その他のオプション構成一覧

以下のオプションは、本機に内蔵されるため図解してありません。

No. | 名前 | 説明
--- | --- | ---
1 | FAX済みスタンプユニット SP-501 | ファクス送信時に、読取った原稿にスタンプを押すことができます。原稿が読取られたことを確認できます。
2 | 補充スタンプ2 | FAX済みスタンプユニット SP-501の補充スタンプです。
3 | ローカル接続キット EK-608 | 音声ガイド機能を使う場合に装着します。 スピーカーとUSBポートが増設されます。 本文中ではローカル接続キットと呼びます。
4 | ローカル接続キット EK-609 | 音声ガイド機能、Bluetooth LE対応のiOS端末との連携機能を使う場合に装着します。 スピーカー、USBポート、Bluetooth LE通信用の受信装置が増設されます。 本文中ではローカル接続キットまたはローカル接続キット（音声ガイド／Bluetooth LE対応）と呼びます。
5 | ビデオインターフェイスキット VI-516 | イメージコントローラー IC-420を本機に取付ける場合に必要です。
6 | アップグレードキット UK-115 | bizhub C450i Sにイメージコントローラー IC-420を取付ける場合に必要です。
7 | i-Option LK-104 | 音声ガイド機能を追加できます。
8 | i-Option LK-105 | サーチャブルPDF機能を追加できます。
9 | i-Option LK-106 | 特殊フォントの一つである、バーコードフォントを追加できます。
10 | i-Option LK-107 | 特殊フォントの一つである、ユニコードフォントを追加できます。
11 | i-Option LK-108 | 特殊フォントの一つである、OCRフォントを追加できます。 標準ではOCR-Bフォント（PostScript）を利用できます。このオプションを導入するとOCR-Aフォント（PCL）を利用できるようになります。
12 | i-Option LK-110 | DOCX、XLSX形式への変換や、高機能および高画質なデータを生成する機能を追加できます。 このオプションは、i-Option LK-105の機能ライセンスも含みます。このオプションを購入する場合、i-Option LK-105を購入する必要はありません。 追加できる機能について詳しくは、こちらをごらんください。
13 | i-Option LK-111 | ThinPrint機能を追加できます。
14 | i-Option LK-114 | ユビキタスプリント機能を追加できます。
15 | i-Option LK-115 | TPM（Trusted Platform Module）を追加できます。本機の証明書やパスワードなどの機密情報をTPMで暗号化することで、セキュリティーを高められます。
16 | i-Option LK-116 | ウィルススキャン機能を追加できます。
17 | i-Option LK-117 | IPファクス（SIP）機能を追加できます。
18 | アップグレードキット UK-221 | 無線ネットワーク環境で本機を使用できます。 bizhub C450i Sは標準で装備しています。
19 | 結露防止ヒーター HT-510 | スキャナーの結露を防止できます。 結露防止ヒーター HT-510は給紙キャビネット PC-116/PC-216/PC-416/PC-417のいずれか、または専用デスク DK-516を購入した場合に取付けることができます。
20 | 結露防止ヒーター電源Box MK-719 | 結露防止ヒーター HT-510の動作をON/OFFします。 結露防止ヒーター電源Box MK-719は給紙キャビネット PC-116/PC-216/PC-416/PC-417のいずれか、または専用デスク DK-516を購入した場合に取付けることができます。
21 | 防湿ヒーター HT-509 | 給紙トレイ内の用紙が湿気を含むのを防止します。 防湿ヒーター HT-509は給紙キャビネット PC-116/PC-216/PC-416/PC-417のいずれかを購入した場合に取付けることができます。
22 | トランスキット TK-101 | 大容量給紙ユニット LU-302/LU-207の防湿ヒーターを機能させるときに必要です。
23 | 取付けキット MK-735 | 認証装置 AU-201Sまたは認証装置 AU-206を本体に内蔵して使用する場合に装着します。
24 | 拡張メモリー EM-908 | 本機にストレージを増設します。 利用するには、本機のファームウェアをアップデートする必要があります。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。

## 前面

本図は本体に給紙キャビネット PC-416を装着しています。

No. | 名前 | 説明
--- | --- | ---
1 | 用紙エンプティーランプ | トレイの用紙残量が少なくなるとオレンジ色に点滅し、用紙がなくなると点灯します。
2 | LCT（内蔵） | 2500枚までの普通紙をセットできます。 使用できる用紙について詳しくは、こちらをごらんください。

本図は本体に給紙キャビネット PC-216または、給紙キャビネット PC-116を装着しています。

No. | 名前 | 説明
--- | --- | ---
3 | 右下ドア | トレイ3／トレイ4搬送部で紙づまり処理を行うときに開きます。
4 | 右下ドア解除レバー | 右下ドアをロックしているレバーです。
5 | トレイ3 | 500枚までの普通紙をセットできます。 使用できる用紙について詳しくは、こちらをごらんください。
6 | トレイ4／収納ボックス | 1段給紙キャビネット装着時、収納ボックスとして使います。 2段給紙キャビネット装着時、500枚までの普通紙をセットできます。 使用できる用紙について詳しくは、こちらをごらんください。

本図は本体に給紙キャビネット PC-417を装着しています。

No. | 名前 | 説明
--- | --- | ---
7 | 右トレイ（トレイ4） | 1000枚までの普通紙をセットできます。 使用できる用紙について詳しくは、こちらをごらんください。
8 | 左トレイ（トレイ3） | 1500枚までの普通紙をセットできます。 使用できる用紙について詳しくは、こちらをごらんください。

## 側面／背面

本図は本体に給紙キャビネット PC-216、FAXキット FK-514、FAXキット FK-515、FAX搭載キット MK-742、結露防止ヒーター電源Box MK-719、クリーンユニット CU-102を装着しています。

No. | 名前 | 説明
--- | --- | ---
1 | 結露防止ヒーター電源スイッチ | 結露防止ヒーターの動作をON/OFFします。ONのとき本機内部の結露を防止します。 結露防止ヒーターは給紙キャビネット PC-116/PC-216/PC-416/PC-417、専用デスク DK-516を購入した場合にご利用になれます。
2 | 防湿ヒーター電源スイッチ | 防湿ヒーターの動作をON/OFFします。ONのとき用紙が湿気を含むのを防止します。 防湿ヒーターは給紙キャビネット PC-116/PC-216/PC-416/PC-417、大容量給紙ユニット LU-302/LU-207、専用デスク DK-516を購入した場合にご利用になれます。 大容量給紙ユニット LU-302/LU-207の場合、トランスキット TK-101が別途必要です。
3 | 外付け電話機接続用コネクター(TEL PORT1) | 外付け電話機のコードを接続します。 複数の回線をお使いの場合でも、こちらのコネクターにコードを接続してください。
4 | ポート1 回線コネクター(LINE PORT1) | 一般加入電話回線を接続するときに使います。 電話回線を1回線だけ使う場合は、こちらのコネクターにコードを接続してください。
5 | ポート2回線コネクター(LINE PORT2) | 一般加入電話回線を接続するときに使います。
6 | ポート4回線コネクター(LINE PORT4) | 一般加入電話回線を接続するときに使います。
7 | ポート3回線コネクター(LINE PORT3) | 一般加入電話回線を接続するときに使います。