ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール SMB印刷の使用環境を設定する

# SMB印刷の使用環境を設定する

- 設定の流れ
- SMB印刷の基本設定をする

## 設定の流れ

SMB印刷は、コンピューターから、本機を直接指定して印刷する機能です。本機の共有には、SMB（Server Message Block）プロトコルを使います。

SMB印刷を使う場合は、次の手順で設定してください。

1. 本機のネットワーク設定をする（こちら）

2. SMB印刷の基本設定をする（こちら）

3. お使いの環境に合わせて設定をする

   - WINSサーバーを使う（こちら）

   - LLMNRで名前解決する（こちら）

## SMB印刷の基本設定をする

SMBサーバー機能を使うための設定をします。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[SMB設定]-[SMBサーバー設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[SMBサーバー設定] | 本機をSMBサーバーとして使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[SMBサーバー共通設定] | 本機をSMBサーバーとして使うための共通の設定をします。 [SMBホスト名]：本機のホスト名を入力します（半角15文字以内）。 [ワークグループ]：本機が所属するワークグループ名を入力します（" ￥ ; : , * < > | + = ?を除く半角15文字以内）。 [SMB認証プロトコル]：本機で使用するSMB認証プロトコルを選びます（初期値：[SMB1.0/SMB2.0/SMB3.0]）。 [SMB署名設定]：お使いの環境に合わせて、本機のSMB署名を有効にするかどうかを選びます（初期値：[要求時のみ]）。 [無効]：本機のSMB署名は無効になります。 [要求時のみ]：クライアント側からSMB署名の要求があった場合のみ本機（サーバー）のSMB署名が有効になります。クライアント側からSMB署名の要求がない場合は、本機（サーバー）のSMB署名は無効で動作するため、クライアント側のSMB署名が無効でも接続できます。 [必須]：本機のSMB署名が有効になります。接続にはクライアント側もSMB署名が必要となるため、クライアント側のSMB署名が無効になっている場合は接続できません。
[SMBプリント設定] | SMB印刷機能を使うための設定をします。 [SMBプリント]：SMB印刷機能を使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [プリントサービス名]：プリントサービス名を大文字で入力します（/ ￥を除く半角12文字以内）。