ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール SMB送信の使用環境を設定する

# SMB送信の使用環境を設定する

- 設定の流れ
- SMB送信の基本設定をする
- WINSサーバーを使う
- LLMNRで名前解決する
- DFS環境で使う
- Scan to Home機能を使う
- SMB送信のシングルサインオン環境を構築する
- Scan to Authorized Folder機能を使う
- SMB共有フォルダー探索時にサブフォルダーの有無を確認する

## 設定の流れ

SMB送信は、本機で読込んだ原稿データを、指定したコンピューターの共有フォルダーに送信する機能です。共有フォルダーは、SMB（Server Message Block）プロトコルを使用して共有されます。

名前解決のために、DNSサーバーまたはWINSサーバーを導入している場合は、それぞれのサーバーを登録します。

LLMNR（Link-local Multicast Name Resolution）を使うと、DNSサーバーやWINSサーバーがない環境でも名前解決ができます。Windowsコンピューターのみ対応しています。IPv6環境で、名前解決を行いたい場合などに便利です。

SMB送信を使う場合は、次の手順で設定してください。

1. 本機のネットワーク設定をする（こちら）

2. SMB送信の基本設定をする（こちら）

3. お使いの環境に合わせて設定する

   - WINSサーバーを使う（こちら）

   - DNSサーバーを登録する（こちら）

   - LLMNRで名前解決する（こちら）

   - DFS環境で使う（こちら）

   - Scan to Home機能を使う（こちら）

   - SMB送信のシングルサインオン環境を構築する（こちら）

   - Scan to Authorized Folder機能を使う（こちら）

   - SMB共有フォルダー探索時にサブフォルダーの有無を確認する（こちら）

#####

- 送信先のコンピューターをホスト名で指定する場合は、DNS、WINS、LLMNRにより名前解決できるよう本機の設定や環境を準備する必要があります。
  DNSで名前解決する場合は、「コンピューター名（ホスト名）」（例：host1）または「フルコンピューター名（FQDN）」（例：host1.test.local）で指定できます。
  WINS、LLMNRで名前解決する場合は、「コンピューター名（ホスト名）」（例：host1）でのみ指定できます。

## SMB送信の基本設定をする

SMB送信機能を使うための設定をします。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[SMB設定]-[クライアント設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[SMB送信設定] | SMB送信機能を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。
[SMB認証設定] | お使いの環境に合わせて、SMB送信時の認証方式を選びます（初期値：[NTLM v1/v2]）。 [NTLM v1]：NTLM v1認証を行います。NTドメイン環境でお使いの場合に選びます。 [NTLM v2]：NTLM v2認証を行います。NTドメイン環境でお使いの場合に選びます。 [NTLM v1/v2]：NTLMv2認証に失敗した場合にNTLMv1認証を行います。NTドメイン環境でお使いの場合や、Mac OSをお使いの場合に選びます。 [Kerberos]：Kerberos認証を行います。Active Directoryドメイン環境でお使いの場合に選びます。
[SMB署名設定] | お使いの環境に合わせて、本機のSMB署名を有効にするかどうかを選びます（初期値：[要求時]）。 [無効]：本機のSMB署名は無効になります。 [要求時]：サーバー側からSMB署名の要求があった場合のみ本機（クライアント）のSMB署名が有効になります。サーバー側からSMB署名の要求がない場合は、本機（クライアント）のSMB署名は無効で動作するため、サーバー側のSMB署名が無効でも接続できます。 [必須]：本機のSMB署名が有効になります。接続にはサーバー側もSMB署名が必要となるため、サーバー側のSMB署名が無効になっている場合は接続できません。

## WINSサーバーを使う

お使いの環境でWINSを導入している場合は、WINSサーバーを登録します。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[SMB設定]-[WINS/NetBIOS設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[WINS/NetBIOS] | WINSサーバーを使う場合は、オンにします（初期値：オン）。
[WINS自動取得設定] | DHCPなどを使ってWINSサーバーのアドレスを自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。
[WINSサーバーアドレス1]／[WINSサーバーアドレス2] | 手動で設定する場合は、WINSサーバーのアドレスを入力します。 次のフォーマットで入力します。 入力例：「192.168.1.1」
[ノードタイプ設定] | 名前解決の方法を選びます（初期値：[Hノード]）。 [Bノード]：ブロードキャストで問い合わせます。 [Pノード]：WINSサーバーに問い合わせます。 [Mノード]：ブロードキャスト、WINSサーバーの順に問い合わせます。 [Hノード]：WINSサーバー、ブロードキャストの順に問い合わせます。

## LLMNRで名前解決する

LLMNR（Link-local Multicast Name Resolution）を使うと、DNSサーバーがない環境でも名前解決ができます。Windowsコンピューターのみ対応しています。IPv6環境で、名前解決を行いたい場合などに便利です。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[TCP/IP設定1]-[DNSホスト]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[LLMNR設定] | LLMNRを使う場合は、オンにします（初期値：オン）。

## DFS環境で使う

お使いの環境でDFS（Distributed File System）を導入している場合は、DFSを有効にします。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[SMB設定]-[クライアント設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[DFS設定] | DFSを使う場合は、オンにします（初期値：オン）。

## Scan to Home機能を使う

Scan to Home機能を使うための設定をします。

本機でActive Directory によるユーザー認証を導入し、Active DirectoryにユーザーのHomeフォルダーが登録されている場合に利用できます。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ユーザー認証/部門管理]-[Home宛先有効設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[Home宛先有効設定] | Scan to Home機能を使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。

#####

- 自分のコンピューターに送信する（Scan to Home）（こちら）

## SMB送信のシングルサインオン環境を構築する

Active Directoryによるユーザー認証を導入している場合は、本機でシングルサインオンを設定できます。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[SMB設定]-[クライアント設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[SMB送信設定] | SMB送信機能を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。
[SMB認証設定] | シングルサインオンを使う場合は、[Kerberos]を選びます（初期値：[NTLM v1/v2]）。
[Kerberos認証失敗時設定] | [SMB認証設定]で[Kerberos]を選んだ場合、Kerberos認証に失敗したときに、NTLM認証を行うかどうかを選びます（初期値：[NTLMを使用しない]）。 [NTLM v1/v2を使用する]：Kerberos認証に失敗したらNTLMv2認証を行い、NTLMv2認証に失敗したらNTLMv1認証を行います。Active DirectoryドメインとNTドメインの混在環境でお使いの場合に選びます。 [NTLMを使用しない]：Kerberos認証に失敗したら、認証失敗となります。
[シングルサインオン設定] | SMB送信時のシングルサインオン機能を設定します。 本機のユーザー認証の認証情報（ログイン名とパスワード）をSMB宛先の認証情報（ユーザーIDとパスワード）として引用することで、SMB宛先の認証情報を指定する手間を省き、SMB送信のシングルサインオン環境を構築できます。 [デフォルトドメイン名]：外部サーバー認証でActive Directory以外を使用している、または外部サーバー認証を使用していない場合に、SMB送信時の送信先のホストが所属するドメイン名を指定します（半角64文字以内）。 外部サーバー認証でActive Directoryを使用している場合は、ここで設定した値は無視され、外部サーバー認証のログオン先のドメイン名が使用されます。 [SMB認証設定]で[Kerberos]を選んだ場合は、入力が必要です。 [認証情報引用設定]：本機のユーザー認証の認証情報（ログイン名とパスワード）をSMB宛先の認証情報（ユーザーIDとパスワード）として引用するかどうかを選びます（初期値：[引用しない]）。 [認証情報登録可否]：[認証情報引用設定]を[引用する]にした場合に設定できます（初期値：[登録不可]）。 [登録不可]にすると、SMB宛先を登録するときにログイン時のユーザーIDおよびパスワードを含まず登録します。ただし、Web ConnectionからSMB宛先を登録すると、ユーザーIDおよびパスワードを含んで登録します。 [登録可能]にすると、ユーザーIDおよびパスワードを含んで登録するか除いて登録するかを選ぶことができます。[除いて登録]を選ぶと、ユーザーIDとパスワードはSMB送信時に自動的に付加されます。
[ユーザー認証(NTLM)] | シングルサインオンを使う場合は、オンにします（初期値：オン）。
[SMB署名設定] | お使いの環境に合わせて、本機のSMB署名を有効にするかどうかを選びます（初期値：[要求時]）。 [無効]：本機のSMB署名は無効になります。 [要求時]：サーバー側からSMB署名の要求があった場合のみ本機（クライアント）のSMB署名が有効になります。サーバー側からSMB署名の要求がない場合は、本機（クライアント）のSMB署名は無効で動作するため、サーバー側のSMB署名が無効でも接続できます。 [必須]：本機のSMB署名が有効になります。接続にはサーバー側もSMB署名が必要となるため、サーバー側のSMB署名が無効になっている場合は接続できません。

## Scan to Authorized Folder機能を使う

Scan to Authorized Folder機能を使うための設定をします。

Scan to Authorized Folder機能を使うと、SMB送信の宛先を、ユーザーの認証情報を使って接続できるコンピューターだけに限定できます。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ユーザー認証/部門管理]-[送信宛先制限]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[送信宛先制限] | 送信できる宛先を制限する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [送信宛先制限]をオンにすると、次の制限がかかります。 スキャン送信をするときに、直接入力で宛先を指定できない ボックスへのファイルの保存ができない ボックスからのファイルの送信ができない ファイリングナンバーボックスを利用できない 送信履歴から宛先を選べない URL通知機能を利用できない

Scan to Authorized Folderを使うには、[送信宛先制限]に加えて、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
ユーザー認証 | ユーザー認証を有効にします。
SMB送信機能 | SMB送信機能を使えるように設定します。
SMB宛先登録 | SMB宛先を登録します。 SMB宛先以外の宛先は、Scan to Authorized Folderと同時に使えません。SMB宛先以外の短縮宛先、グループ宛先、プログラム宛先が登録されている場合は、すべて削除してください。 登録したSMB宛先の[ユーザーID]は、空白にしておきます。
ユーザーによる宛先の登録／変更の制限 | ユーザーによる宛先の登録／変更を禁止します。
パブリックユーザーの機能制限 | パブリックユーザーの使用を許可しているときは、パブリックユーザーがスキャン送信機能を使えないように制限します。
LDAPサーバーの登録削除 | LDAPサーバーを利用しない場合は、本機からLDAPサーバーの登録情報を削除します。

## SMB共有フォルダー探索時にサブフォルダーの有無を確認する

本機がネットワーク上のSMB共有フォルダーを探索するときに、サブフォルダーの有無を確認するかどうかを設定します。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[SMB設定]-[SMBブラウジング設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[SMBブラウジング設定] | ネットワーク上のSMB共有フォルダーを探索するときに、サブフォルダーの有無を確認するかどうかを選びます（初期値：[サブフォルダー検索無効]）。 [サブフォルダー検索有効]：サブフォルダーの有無を確認します。サブフォルダーがある場合は、親フォルダーのアイコンに「+」を表示します。 [サブフォルダー検索無効]：サブフォルダーの有無を確認しません。フォルダーを探索する時に、結果を表示するまでの時間を短縮したい場合に選びます。