ユーザーズガイド

検索

ホームファクススーパーG3モードを解除して送信する（V34）

# スーパーG3モードを解除して送信する（[V34]）

- V.34について
- 操作の流れ

## V.34について

V.34は、スーパーG3のファクス通信に使われる通信方式です。

A4原稿1ページが約3秒の高速で送られるため、通信時間を短縮して、通信コストを削減できます。

本機は、初期設定ではV.34を使った通信を行います。送信先または本機がPBX回線に接続されている場合など、回線の状況によってスーパーG3モードで通信できない場合は、V.34を解除して送信することもできます。

#####

- 送信先を短縮宛先に登録するとき、ファクス番号の登録に加え、V.34で通信するかどうかを設定できます。

- V.34機能を解除すると、以下の機能は併用できません。
  ポーリング送信、ポーリング送信（掲示板）

## 操作の流れ

1. 原稿をセットします。

2. ホーム画面で[ファクス]をタップします。

3. 宛先を指定します。

4. [回線設定]をタップします。

5. [ECM・V34]でV34をオフにして、[OK]をタップします。

6. スタートキーで送信を開始します。