ユーザーズガイド

検索

ホーム拡張機能本機の認証設定をする

# 本機の認証設定をする

はじめに、本機の認証機能（本体装置認証）を設定します。

1. [設定メニュー]-[管理者]-[ユーザー認証/部門管理]-[認証方式]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [ユーザー認証] | 本体装置認証を導入するときは、[本体装置認証]を選びます。

2. [設定メニュー]-[管理者]-[ユーザー認証/部門管理]-[認証装置設定]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [認証装置設定] | 生体認証の動作を設定します。 [報知音]：指静脈パターンの読取りに成功したときに、「ピッ」という音を鳴らす場合は、[ON]にします（初期値：[ON]）。 [動作設定]：本機へのログインのしかたを選びます（初期値：[1対多認証]）。 [1対多認証]：指を置くだけでログインします。 [1対1認証]：ユーザー名を入力して指を置くことでログインします。 [1対多認証+PINコード認証]：PINコードを入力して指を置くことでログインします。VLANを設定している場合に表示されます。
   [ログアウト設定] | 原稿の読込み終了後、自動的にログアウトする場合は、オンにします（初期値：オフ）。

#####

- 外部サーバー認証には対応していません。