ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明ユーザー開放レベル
検索

# ユーザー開放レベル

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [セキュリティー]
      - [ユーザー開放レベル]

管理者が設定する項目のうち、ユーザーに設定変更を認めるレベルを選びます（初期値：[開放しない]）。

開放した設定項目は、[ユーティリティ]で設定できます。

設定 | 説明
--- | ---
[レベル1] | 以下の設定項目をユーザーに開放します。 [低電力設定] [スリープ設定] [原稿ガラス自動倍率] [ADF自動倍率] [APS解除時のトレイ指定] [三つ折り印刷面方向] [自動画像回転]
[レベル2] | 以下の設定項目をユーザーに開放します。 [レベル1]で開放される設定項目 [受信印刷出力] [排紙トレイ] [AEレベル調整] [白紙ページ印字設定] [ページ印字位置設定] [E-mailアドレス変更] [コピー操作時の印刷受付]
[開放しない] | 設定項目をユーザーに開放しません。