ユーザーズガイド

検索

ホームメンテナンス本機のお手入れをする

# 本機のお手入れをする

- スリットガラスの清掃
- 裏面用スリットガラスの清掃
- 原稿ガラス、操作パネル、ローラー、排紙ベルトの清掃
- 外装カバー、原稿押えパッドの清掃

## スリットガラスの清掃

1. ADFを開きます。

2. 乾いたきれいな布でスリットガラスの汚れを拭取ります。

   #####

   - スリットガラスに手を触れないでください。

## 裏面用スリットガラスの清掃

1. ADFを開きます。

2. 開閉ガイドを開きます。

   - 開閉ガイドのロックレバーを解除し、開閉ガイドを開きます。

3. 乾いたきれいな布で裏面用スリットガラスの汚れを拭取ります。

   #####

   - 裏面用スリットガラスに手を触れないでください。

4. 手順2で開いた開閉ガイドを閉じてください。

   - 開閉ガイドの中央にある手のマークを押し、開閉ガイドが確実にロックされていることを確認してください。

## 原稿ガラス、操作パネル、ローラー、排紙ベルトの清掃

柔らかい布で表面を乾拭きし、汚れを拭取ります。

排紙ベルトの清掃は、フィニッシャー FS-540 SDを装着している場合に行います。

#####

- タッチパネルを傷めるおそれがあるため、操作パネルを強く押さえないでください。

#####

- 本製品の内部には、高温部分があります。紙づまりの処置など内部を点検するときは、「高温注意」を促す表示がある部分（定着器周辺など）に、触れないでください。やけどの原因となります。

## 外装カバー、原稿押えパッドの清掃

柔らかい布に家庭用中性洗剤をつけ、表面の汚れを拭取ります。

#####

- 原稿押えパッドの清掃に、ベンジンやシンナーなどの溶剤は絶対に使用しないでください。