ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明同時印刷
検索

# 同時印刷

##### 表示するには：

- [クラシックスタイル]
  - [ファクス/スキャン]
    - [応用設定]
      - [応用]
        - [同時印刷]

スキャン送信やファクス送信すると同時に、印刷ができます。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | 送信と同時に印刷するときは、[ON]を選びます。
[部数] | 必要に応じて、印刷する部数を入力します。
[片面/両面] | 両面印刷するときは、[両面]を選びます。
[ステープル] | 用紙をステープルでとじるときに、とじ位置を選びます。 [コーナー]：用紙のコーナー1箇所（左上もしくは右上）をステープルでとじてから排紙します。 [2点]：用紙の2箇所（上、左、右）をステープルでとじてから排紙します。 [位置指定]：とじ位置を選びます。とじ位置を[自動]に設定すると、とじ位置を自動的に決定します。

#####

- [機能制限]で[送信文書印字]が[ブラックのみ許可]に制限されているユーザーが[同時印刷]を設定するには、ファクス／スキャンモードのカラー設定を[グレースケール]または[白黒2値]に設定する必要があります。カラー設定について詳しくは、こちらをごらんください。