ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明クイックメモリー送信
検索

# クイックメモリー送信

##### 表示するには：

- [クラシックスタイル]
  - [ファクス/スキャン]
    - [応用設定]
      - [ファクス設定]
        - [クイックメモリー送信]

原稿を1ページ読取ると同時にファクス送信を開始します。通常は原稿をすべて読込んで、メモリーに蓄積してから送信を開始するメモリー送信が行われますが、原稿の枚数が多い場合にも、メモリーオーバーすることなく送信できます。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | クイックメモリー送信を設定するときは、[ON]を選びます。
[原稿枚数指定] | 発信元情報のページ数の欄に送信する総ページ数を表示したい場合に選び、枚数を入力します。送信先で、受信するファクスの残り枚数を把握できます。