ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明 E-mail送信(SMTP)
検索

# E-mail送信(SMTP)

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [ネットワーク]
      - [E-mail設定]
        - [E-mail送信(SMTP)]

本機からE-mailを送信するための設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[E-mail送信設定] | 本機からE-mailを送信する場合は、オンにします（初期値：オン）。
[E-mail送信] | E-mail送信機能を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。 スキャンした原稿データをE-mailの添付ファイルとして送信できます。
[E-mail通知機能] | E-mail通知機能を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。 用紙の補給やトナー交換時期、紙づまりなど、本機で警告が発生したときに、登録したメールアドレスに通知できます。
[トータルカウンター通知機能] | トータルカウンター通知機能を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。 本機で管理しているカウンター情報を、登録したメールアドレスに送信できます。
[SMTPサーバーアドレス] | メールサーバー（SMTP）のアドレスを入力します。次のいずれかのフォーマットで入力します。 ホスト名の入力例：「host.example.com」 IP アドレス（IPv4）の入力例：「192.168.1.1」 IP アドレス（IPv6）の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」
[SSL/TLS設定] | メールサーバー（SMTP）との通信の暗号化方法を選びます（初期値：[使用しない]）。SMTP over SSLとStart TLSに対応しています。
[ポート番号] | 必要に応じて、メールサーバー（SMTP）のポート番号を変更します（初期値：[25]）。
[ポート番号(SSL)] | 必要に応じて、SSL通信用のポート番号を変更します（初期値：[465]）。 [SSL/TLS設定]で[SMTP over SSL]を選んだ場合に設定します。
[証明書検証強度設定] | SSLで通信するときに証明書の検証を行う場合は、検証する項目を選びます。 [有効期限]：証明書が有効期限内かどうかを確認します（初期値：オン）。 [鍵使用法]：証明書の発行者が承認した使用用途に沿って、証明書が使われているかどうかを確認します（初期値：オフ）。 [チェーン]：証明書のチェーン（証明書のパス）に問題がないかどうかを確認します（初期値：オフ）。チェーンの確認は、本機で管理している外部証明書を参照して行います。 [失効確認]：証明書が失効していないかどうかを確認します（初期値：オフ）。失効確認は、OCSP（Online Certificate Status Protocol）サービス、CRL（Certificate Revocation List）の順番で行います。 [CN]：証明書のCN（Common Name）が、サーバーのアドレスと一致しているかどうかを確認します（初期値：オフ）。
[接続タイムアウト] | 必要に応じて、メールサーバー（SMTP）との通信のタイムアウト時間を変更します（初期値：[60]秒）。
[管理者アドレス] | 本機の管理者のメールアドレスが表示されます。
[装置アドレス] | 本機のメールアドレスを入力します（スペースを除く半角320文字以内）。
[詳細設定] | お使いの環境に合わせて、SMTP認証やPOP before SMTP認証を設定します。
| [POP before SMTP] | POP before SMTPを使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [POP before SMTP時間]：必要に応じて、POP認証してからE-mail送信を開始するまでの待ち時間を変更します（初期値：[5]秒）。
[SMTP認証] | SMTP認証を使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [SMTP認証方式設定]：SMTP認証で使用する認証方式をオンにします。 [ユーザーID]：SMTP認証で使用するユーザーIDを入力します（全角／半角64文字以内）。 [パスワード]：SMTP認証で使用するパスワードを入力します（"を除く半角64文字以内）。 [ドメイン名]：SMTP認証で使用する認証方式がDigest-MD5の場合、ドメイン名（realm）を入力します（半角253文字以内）。 ドメイン（realm）が2つ以上存在する場合に、ドメイン名を入力します。ドメイン（realm）が1つの場合は、入力は不要です。初期通信時にメールサーバー（SMTP）からドメイン名が通知され、そのドメイン名を使って自動的に通信します。 [認証設定]：SMTP認証と本機のユーザー認証を連動させるかどうかを選びます（初期値：[設定値を使用]）。本機でユーザー認証を導入している場合に設定します。 [ユーザー認証を使用]：本機の登録ユーザーの認証情報を、SMTP認証の認証情報として使います。 [設定値を使用]：[ユーザーID]と[パスワード]で入力した値を使います。E-mail送信を行うユーザーと、[ユーザーID]で設定したユーザーとの不一致によってSMTP認証が失敗する場合は、[Envelope-From設定]を[指定する]に設定して、[Fromアドレス]に、Envelope-Fromに適用するメールアドレスを入力します。[Envelope-From設定]が[指定しない]の場合は、Envelope-Fromには本機の管理者のメールアドレスが適用されます。
[サーバー負荷軽減送信方法] | メールサーバー（SMTP）の負荷を軽減するための送信方式を選びます（初期値：[使用しない]）。 [バイナリー分割]：指定したサイズでE-mailを分割します。[バイナリー分割サイズ]で、E-mailを分割するサイズを入力します。 [上限超過で送信中止]：E-mailのサイズが指定した上限を超えた場合に、送信を中止します。上限を設定する場合は、[最大メールサイズ]で[制限]を選び、[サーバー容量上限]にメールサーバー（SMTP）が許容するE-mailの最大サイズを入力します。 [上限超過でURL送信]：E-mailのサイズが指定した上限を超えた場合に、送信先として指定したメールアドレスにファイルを添付せずにダウンロードURLを通知します。上限を設定する場合は、[最大メールサイズ]で[制限]を選び、[サーバー容量上限]にメールサーバー（SMTP）が許容するE-mailの最大サイズを入力します。 [常にURL送信]：送信先として指定したメールアドレスにファイルを添付せずにダウンロードURLを通知します。