ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール TWAINスキャンの使用環境を設定する

# TWAINスキャンの使用環境を設定する

- 設定の流れ
- TWAINスキャンの基本設定をする
- 操作ロック時間を変更する

## 設定の流れ

TWAINドライバーを使って、ネットワーク接続されたコンピューターから本機を制御し、スキャナーとして使えます。

TWAINスキャンを使う場合は、次の手順で設定してください。

1. 本機のネットワーク設定をする（こちら）

2. TWAINスキャンの基本設定をする（こちら）

3. お使いの環境に合わせて設定する

   - 操作ロック時間を変更する（こちら）

## TWAINスキャンの基本設定をする

TWAINスキャン機能を使うための設定をします。

1. Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[SNMP設定]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [SNMP設定] | TWAINスキャン機能を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。また、お使いのSNMPのバージョンにチェックをつけます。
   [UDPポート設定] | 必要に応じて、UDPポート番号を変更します（初期値：[161]）。

2. Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[TCP Socket設定]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [TCP Socket] | TWAINスキャン機能を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。
   [ポート番号] | 必要に応じて、TCP Socketのポート番号を変更します（初期値：[59158]）。

## 操作ロック時間を変更する

TWAINスキャンの実行中は、操作パネルの操作がロックされます。必要に応じて、ロックが解除されるまでの時間を変更できます。

Web Connectionのユーザーモード（または本機の[設定メニュー]-[ユーティリティ]）の[環境設定]-[ネットワークTWAIN]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[TWAIN操作ロック時間] | 操作ロックが解除されるまでの時間を変更します（初期値：[120]秒）。