ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明外部サーバー設定
検索

# 外部サーバー設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [ユーザー認証/部門管理]
      - [外部サーバー設定]

外部サーバー認証を導入する場合に、認証サーバーを登録します。

2つのサーバーをグループにすることで、サーバーがダウンしたときに、もう一方のサーバーに切換えて認証を行うことができます。

第1サーバーの登録画面で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[外部認証サーバー名称] | 認証サーバーの名前を入力します（半角32文字以内）。
[外部認証サーバータイプ] | 認証サーバーの種類を選びます。
[Active Directory] | 認証サーバーとしてActive Directoryをお使いの場合に、サーバーの情報を登録します。 [デフォルトドメイン名]：認証サーバーのデフォルトドメイン名を入力します（半角64文字以内）。 [タイムアウト時間]：必要に応じて、Active Directoryとの通信のタイムアウト時間を変更します（初期値：[60]秒）。
[NTLM] | 認証サーバーとしてNTLMをお使いの場合に、サーバーの情報を登録します。 [デフォルトドメイン名]：認証サーバーのデフォルトドメイン名を入力します（半角64文字以内）。
[LDAP] | 認証サーバーとしてLDAPをお使いの場合に、サーバーの情報を登録します。 [サーバーアドレス]：LDAPサーバーのアドレスを入力します。 [ポート番号]：必要に応じて、LDAPサーバーのポート番号を変更します（初期値：[389]）。 [SSL使用設定]：SSLで通信する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [ポート番号(SSL)]：必要に応じて、SSL通信用のポート番号を変更します（初期値：[636]）。 [検索ベース1]～[検索ベース3]：認証するユーザーを検索するときの、検索の起点と範囲を設定します。 [検索ベース]：検索の起点を指定します（半角255文字以内）。 入力例：「cn=users,dc=example,dc=com」 [検索範囲]：ツリーの検索範囲を選びます（初期値：[ツリー全体]）。 [ツリー全体]：入力した起点から下のツリー構造も含めて検索します。 [直下1階層のみ]：入力した起点の直下の1階層のみを検索します。この場合、起点の階層自体は検索対象に含まれません。 [タイムアウト時間]：必要に応じて、LDAPサーバーとの通信のタイムアウト時間を変更します（初期値：[60]秒）。 [認証方式]：お使いの環境に合わせて、LDAPサーバーへログインするときの認証方式を選びます（初期値：[Simple]）。 [検索属性]：ユーザーアカウントの検索で使う、検索属性を入力します（半角64文字以内）。属性値は、半角英字で始める必要があります（初期値：[uid]）。 [検索属性による認証]：[認証方式]で[Simple]を選んだ場合に、LDAPサーバーでの認証に必要なDN（Distinguished Name）を、本機が自動的に生成する場合は、オンにします（初期値：オフ）。また、ユーザーのIDを検索するためにLDAPサーバーにログインするときに使う認証情報を入力します。
[検索ディレクトリーサービス] | [Active Directory]を選ぶと、認証時の検索対象をユーザーに限定できます（初期値：[その他]）。認証時の検索対象をユーザーに限定すると、サーバー側で検索対象を判別する処理が発生するため、認証時間が遅くなる場合があります。この機能は、認証サーバーがActive Directoryの場合に利用できます。

第2サーバーの登録画面で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[第2サーバー設定] | 第2サーバーを使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[ラウンドロビン機能] | ラウンドロビン機能を使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。 ラウンドロビン機能を使うと、第1サーバーと第2サーバーに交互に接続することで、サーバーの負荷を分散することができます。
[再接続設定] | 第1サーバーに接続できないときに第2サーバーへ接続するための設定をします（初期値：[指定時間毎に接続]）。ラウンドロビン機能が有効の場合は、第2サーバーに接続できないときに第1サーバーへ接続するための設定にもなります。 [ログイン毎に接続]：本機での認証時に毎回、第1サーバーへ接続します。第1サーバーがダウンしている場合は、第2サーバーへ接続します。 [指定時間毎に接続]：本機での認証時に第1サーバーがダウンしている場合、第2サーバーへ接続します。以後、[再接続時間]で設定した時間を経過するまでの間、本機での認証時に第2サーバーへ接続します。[再接続時間]で設定した時間を経過した後は、本機での認証時に再度、第1サーバーへ接続します。
[外部認証サーバータイプ] | 認証サーバーの種類を選び、必要な情報を設定します。 設定内容について詳しくは、第1サーバーの登録内容をごらんください。

#####

- 第1認証サーバーと第2認証サーバーの接続状態は、[ユーザー認証/部門管理]-[認証サーバー接続状態]-[外部サーバー認証]で確認できます。[接続可能]と表示されている場合は、第1認証サーバーと第2認証サーバーのどちらも接続できます。