ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明電源/パワーセーブ設定
検索

# 電源/パワーセーブ設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [メンテナンス]
      - [タイマー設定]
        - [電源/パワーセーブ設定]

電源キーの使い方や、パワーセーブモードの動作を設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[低電力設定] | 本機を操作しなくなってから、低電力モードに自動的に移行するまでの時間を変更します（初期値：[15]分、設定範囲：[1]～[60]分）。 低電力モードでは、タッチパネルの表示を消して、消費電力を抑えます。
[スリープ設定] | 本機を操作しなくなってから、スリープモードに自動的に移行するまでの時間を変更します（初期値：[15]分、設定範囲：[1]～[60]分）。 スリープモードは、低電力モードよりも高い節電効果を得られますが、通常モードへ復帰するまでの時間は、低電力モードから復帰するよりも長くなります。
[スリープ中の消費電力] | スリープモード中の消費電力を抑制するかどうかを選びます（初期値：[強く抑制する]）。 [強く抑制する]：スリープモード中の消費電力をさらに抑制します。ただし、本体ドアの開閉や原稿のセットでは、スリープモードから復帰できなくなります。 [抑制する]：スリープモード中の消費電力を抑制します。 [抑制しない]：[強く抑制する]または[抑制する]に設定していて、ネットワーク接続時の応答が悪いなどのトラブルがあった場合に選びます。
[パワーセーブモード節電切替] | 操作パネルの電源キーを押したときに切換えるパワーセーブモード（低電力またはスリープ）を選びます（初期値：[低電力]）。
[電源キー設定] | 操作パネルの電源キーを、副電源OFFキーとして使うか、パワーセーブキーとして使うかを選びます（初期値：[パワーセーブ]）。 [副電源OFF]：電源キーを短く押すと、副電源OFF状態に移行します。長く押すと、副電源OFF状態よりも節電効果の高いErPオートパワーOFF状態（主電源をOFFにしたときに近い状態）に移行します。 [パワーセーブ]：電源キーを短く押すと、パワーセーブモードに移行します。長く押すと、副電源OFF状態に移行します。
[パワーセーブ移行] | パワーセーブモード中に、本機がファクスやコンピューターからの印刷ジョブを受信したとき、印刷後にパワーセーブモードに切換えるタイミングを選びます（初期値：[即時]）。 [通常]：[低電力設定]および[スリープ設定]の設定時間で切換えます。 [即時]：印刷後にすぐにパワーセーブモードに切換えます。
[ファクス/スキャン時省電力] | スリープモードまたは副電源OFF状態から、コピーモード以外のモードに復帰するときに、省電力を優先するかどうかを選びます（初期値：[標準]）。 ファクス／スキャンのように印刷を行わないモードに復帰するときは、本体内部の定着ユニットの温度調節を行わないことで、消費電力を抑えます。 [システムオートリセット]（こちら）の[リセット後に表示する画面]で[コピー]以外を選んだ場合に設定できます。 [省電力優先]：通常モードに復帰するときに、定着ユニットの温度を調節しません。 [標準]：通常モードに復帰するときに、定着ユニットの温度を調節します。
[パネルタッチによる電力復帰] | タッチパネルに人が近付くことでパワーセーブモードから復帰させる場合は、オンにします（初期値：オン）。 [タッチ感度調整]：タッチパネルの反応のしやすさを指定します（初期値：[0]）。数値が大きいほど、反応しやすくなります。

#####

- オプションのイメージコントローラーを装着している場合、以下の設定は表示されません。
  [スリープ中の消費電力]、[電源キー設定]