ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール本機をErPオートパワーOFF状態から復帰させる

# 本機をErPオートパワーOFF状態から復帰させる

本機にモバイル端末を接続して使う場合に、ネットワーク経由で本機をErPオートパワーOFF状態から復帰させる方法を設定します。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[Erpからの復帰]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[Erpからの復帰] | 本機をErPオートパワーOFF状態から復帰させる方法を選びます（初期値：[マジックパケット復帰]）。 [マジックパケット復帰]：本機がマジックパケットを受信したときに、ErPオートパワーOFF状態から復帰します。 [ARP+ユニキャスト通信復帰]：本機がユニキャスト通信のパケットを受信したときに、ErPオートパワーOFF状態から復帰します。

#####

- 本機をIPv6環境でお使いの場合は、この機能は使えません。

- [ネットワーク]-[ネットワークI/F構成]が[無線のみ]に設定されている場合、この機能は使えません。

- モバイル端末でbizhub Remote Accessを使って本機をErPオートパワーOFF状態から復帰させるには、事前に一度はモバイル端末と本機を接続しておく必要があります。