ユーザーズガイド

検索

ホーム目的から探す自分に送信したい

### 目的から探す

- 印刷したい
  - 印刷の準備をしたい
  - Windows環境から印刷したい
  - Mac OS環境から印刷したい
  - USBメモリーやモバイル端末内のファイルを急いで印刷したい
- スキャンして送信したい／PCに取込みたい
  - 自分のPCに取込みたい
  - 自分に送信したい
  - 社内の人に送信したい
  - 社外の人に送信したい
  - スキャン送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- ファクスを使いたい
  - ファクスの準備をしたい
  - ファクスを送信したい
  - ファクスを受信したい
  - ファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コンピューターからファクスを送信したい（PC-FAX送信）
  - PC-FAX送信の準備をしたい
  - PC-FAX送信したい
- ネットワーク環境でファクスを使いたい
  - ネットワークファクスの準備をしたい
  - インターネットファクスを送受信したい
  - IPアドレスファクスを送受信したい
  - IPファクス（SIP）を送受信したい
  - ネットワークファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コピーしたい
  - 画質や濃度を指定してコピーしたい
  - コピー枚数を節約したい
  - 用紙のサイズや種類を指定してコピーする
  - 配布用の資料や冊子のように仕上げたい
  - 読込む原稿のサイズや読込み方法を設定したい
  - いろいろな原稿をコピーしたい
  - レイアウトを調整してコピーしたい
  - 表紙や白紙を挿入してコピーしたい
  - 原稿に文字や画像を追加してコピーしたい
  - 余分な部分を消去してコピーする
  - コピー原稿の2次コピーを制限したい
  - コピーすると同時にボックスにも保存したい
- 本機のボックス（ストレージ）を活用したい
  - 本機のボックスにファイルを保存して、社内で共有したい（［共有］／［個人］／［グループ］）
  - ボックス内のファイルに管理用の番号を付加したい（［ファイリングナンバー］）
- 宛先の登録や管理をしたい
  - ファクス／スキャン送信の宛先を登録したい
  - 宛先を管理したい（管理者向け）
- 本機の機能を使いこなしたい
  - コピー機能を使いこなしたい
  - スキャン送信機能を使いこなしたい
  - ファクス機能を使いこなしたい
  - ネットワークファクス機能を使いこなしたい
  - ボックス機能を使いこなしたい
  - プリント機能を使いこなしたい
  - 機能拡張オプションを有効化したい（管理者向け）
- 本機の使用環境を設定したい
  - 本機の基本情報を設定したい（管理者向け）
  - 電源を管理して節電したい（管理者向け）
  - 操作パネルの環境をカスタマイズしたい
  - 本機の使用状況や設定値を確認したい
  - リセット時の動作を設定したい（管理者向け）
  - 原稿の読込みや出力に関する動作を設定したい
  - 印刷の不具合を調整したい（管理者向け）
  - 本機の情報を収集して、トラブルを早期に解決したい（管理者向け）
- 本機のネットワーク設定をしたい（管理者向け）
  - TCP/IP環境に接続して使いたい
  - スキャン送信の使用環境を設定したい
  - ネットワークファクスの使用環境を設定したい
  - ネットワークプリントの使用環境を設定したい
  - 他のシステムやアプリケーションと連携したい
- ユーザー認証／部門管理を設定したい
- 本機のセキュリティーを強化したい(管理者向け)

# 自分に送信したい

#### 自分のメールアドレスに送信するには（E-mail送信）

E-mailに添付して送信する（E-mail送信）

- E-mail送信機能の概要
  - E-mail送信について
  - E-mail送信のトップ画面
- お使いになるための準備（管理者向け）
  - E-mail送信の使用環境を設定する
  - 必要に応じて設定する
- 送信のしかた
  - 送信する（基本的な操作の流れ）
  - 宛先の指定
  - 送信のオプション設定
- こんな送信のしかたがあります
  - 自分宛てに送信する（Scan to Me）
  - 自分宛てにダウンロードURLを送信する（Scan to URL）

E-mail送信について

#### ユーザー認証環境で、自分のメールアドレスに送信するには（Scan to Me）

# 自分宛てに送信する（Scan to Me）

- Scan to Meについて
- お使いになるための準備（管理者向け）
- 操作の流れ：ホーム画面でスキャン(自分にメール)を選択する場合
- 操作の流れ：E-mail送信画面の登録宛先からMeを選択する場合

## Scan to Meについて

本機でユーザー認証を導入し、ユーザーのメールアドレスが登録されている場合、本機にログインすると、自分にE-mailを送信するためのキーが表示されます。

ホーム画面に表示される[スキャン(自分にメール)]を選択することで、自分だけを宛先としたE-mail送信が簡単にできます。

また、[スキャン(メール送信)]画面の登録宛先に[Me]キーが表示されます。宛先として[Me]キーを指定することで、通常のE-mail送信と同じ操作フローで自分宛に送信することもできます。

## お使いになるための準備（管理者向け）

ユーザーの登録情報にメールアドレスを登録します。

設定のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- 認証サーバーとしてActive Directoryをお使いの場合は、Active Directoryに、ユーザーのメールアドレスを登録する必要があります。

## 操作の流れ：ホーム画面で[スキャン(自分にメール)]を選択する場合

1. 原稿をセットします。

2. ユーザー情報を入力して、ログインします。

   - ログインのしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

3. ホーム画面で[スキャン(自分にメール)]をタップすると、送信を開始します。

   - オプション設定を変更してから送信する場合は、[スキャン(自分にメール)]上部のメニューアイコンをタップし、手順4へ進みます。

4. 送信のオプション設定を変更します。

5. スタートキーで送信を開始します。

   - ストップキーで原稿の読込みを停止できます。停止中のジョブの一覧が表示されるため、送信を中止したいときは、一覧からジョブを削除します。

## 操作の流れ：E-mail送信画面の登録宛先から[Me]を選択する場合

1. 原稿をセットします。

2. ユーザー情報を入力して、ログインします。

   - ログインのしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

3. ホーム画面で[スキャン(メール送信)]をタップします。

4. [Me]を選びます。

5. 必要に応じて、送信のオプション設定をします。

6. スタートキーで送信を開始します。

   - ストップキーで原稿の読込みを停止できます。停止中のジョブの一覧が表示されるため、送信を中止したいときは、一覧からジョブを削除します。

#### ユーザー認証環境で、自分のメールアドレスにダウンロードURLを送信するには（Scan to URL）

# 自分宛てにダウンロードURLを送信する（Scan to URL）

- Scan to URLについて
- お使いになるための準備（管理者向け）
- 操作の流れ：ホーム画面でスキャン(URLを通知)を選択する場合
- 操作の流れ：E-mail送信画面の登録宛先からURLを選択する場合

## Scan to URLについて

Scan to URLは、本機で読込んだ原稿データをダウンロードするためのURLを、自分のメールアドレス宛に送信する機能です。読込んだ原稿データはE-mailに添付せず、あらかじめ設定した期間、本機のボックスに保存されるため、メールサーバーの送信容量に制限されることなくデータを取得することができます。

ユーザー認証を導入している本機にログインすると、ホーム画面に[スキャン(URLを通知)]キーが表示されます。このキーを選択することで、自分のメールアドレスを宛先にしたURLの送信が簡単にできます。

また、[スキャン(メール送信)]画面の登録宛先に[URL]キーが表示されます。宛先として[URL]キーを指定することで、通常のE-mail送信と同じ操作フローで自分宛にURLを送信することもできます。

## お使いになるための準備（管理者向け）

Scan to URL機能を使うための設定をします。

設定のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- 認証サーバーとしてActive Directoryをお使いの場合は、Active Directoryに、ユーザーのメールアドレスを登録する必要があります。

## 操作の流れ：ホーム画面で[スキャン(URLを通知)]を選択する場合

1. 原稿をセットします。

2. ユーザー情報を入力して、ログインします。

   - ログインのしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

3. ホーム画面で[スキャン(URLを通知)]をタップすると、送信を開始します。

   - オプション設定を変更してから送信する場合は、[スキャン(URLを通知)]上部のメニューアイコンをタップし、手順4へ進みます。

4. 送信のオプション設定を変更します。

5. スタートキーで送信を開始します。

   - ストップキーで原稿の読込みを停止できます。停止中のジョブの一覧が表示されるため、送信を中止したいときは、一覧からジョブを削除します。

## 操作の流れ：E-mail送信画面の登録宛先から[URL]を選択する場合

1. 原稿をセットします。

2. ユーザー情報を入力して、ログインします。

   - ログインのしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

3. ホーム画面で[スキャン(メール送信)]をタップします。

4. [URL]を選びます。

5. 必要に応じて、送信のオプション設定をします。

6. スタートキーで送信を開始します。

   - ストップキーで原稿の読込みを停止できます。停止中のジョブの一覧が表示されるため、送信を中止したいときは、一覧からジョブを削除します。

#### 自分のコンピューターの共有フォルダーに送信するには（SMB送信）

コンピューターの共有フォルダーに送信する（SMB送信）

- SMB送信機能の概要
  - SMB送信について
  - PC送信（SMB/FTP/WebDAV）のトップ画面
- お使いになるための準備（管理者向け）
  - SMB送信の使用環境を設定する
  - コンピューターでフォルダーの共有設定をする
  - 必要に応じて設定する
- 送信のしかた
  - 送信する（基本的な操作の流れ）
  - 宛先の指定
- こんな送信のしかたがあります
  - 自分のコンピューターに送信する（Scan to Home）
  - Active Directoryのシングルサインオン環境で送信する

SMB送信について

#### Active Directory認証環境で、サーバー上の共有フォルダーに送信するには（Scan to Home）

# 自分のコンピューターに送信する（Scan to Home）

- Scan to Homeについて
- お使いになるための準備（管理者向け）
- 操作の流れ：ホーム画面でスキャン(自分へ送信)を選択する場合
- 操作の流れ：SMB送信画面の登録宛先からHomeを選択する場合

## Scan to Homeについて

本機でActive Directoryによるユーザー認証を導入し、Active DirectoryにユーザーのHomeフォルダーが登録されている場合、本機にログインするとホーム画面に[スキャン(自分へ送信)]キーが表示されます。このキーを選択することで、自分のHomeフォルダーを宛先としたSMB送信が簡単にできます。

また、[スキャン(PCへ送信)]画面の登録宛先に[Home]キーが表示されます。宛先として[Home]キーを指定することで、通常のSMB送信と同じ操作フローで自分のHomeフォルダーに送信することもできます。

## お使いになるための準備（管理者向け）

Scan to Home機能を使うための設定をします。

設定のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

## 操作の流れ：ホーム画面で[スキャン(自分へ送信)]を選択する場合

1. 原稿をセットします。

2. ユーザー情報を入力して、ログインします。

   - ログインのしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

3. ホーム画面で[スキャン(自分へ送信)]をタップすると、送信を開始します。

   - オプション設定を変更してから送信する場合は、[スキャン(自分へ送信)]上部のメニューアイコンをタップし、手順4へ進みます。

4. 送信のオプション設定を変更します。

5. スタートキーで送信を開始します。

   - ストップキーで原稿の読込みを停止できます。停止中のジョブの一覧が表示されるため、送信を中止したいときは、一覧からジョブを削除します。

## 操作の流れ：SMB送信画面の登録宛先から[Home]を選択する場合

1. 原稿をセットします。

2. ユーザー情報を入力して、ログインします。

   - ログインのしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

3. ホーム画面で[スキャン(PCへ送信)]をタップします。

4. [Home]を選びます。

5. 必要に応じて、送信のオプション設定をします。

6. スタートキーで送信を開始します。

   - ストップキーで原稿の読込みを停止できます。停止中のジョブの一覧が表示されるため、送信を中止したいときは、一覧からジョブを削除します。

#### USBメモリーに保存するには

# 読込んだ原稿データをUSBメモリーに保存する

- USBメモリーへの保存を許可する（管理者向け）
- 操作の流れ

## USBメモリーへの保存を許可する（管理者向け）

[USBメモリー機能設定]（こちら）でUSBメモリーへのファイルの保存を許可します。データの漏えいを防ぐため、初期設定ではUSBメモリーへのファイルの保存を禁止しています。

ユーザー認証を導入している場合は、[ユーザー登録]（こちら）で登録ユーザーごとにUSBメモリーへのファイルの保存を許可します。

## 操作の流れ

1. 原稿をセットします。

2. 本機にUSBメモリーを接続します。

   #####

   - 本機の起動中は、USBメモリーの抜き差しはしないでください。

3. ベーシックスタイルの画面を表示している場合は、画面上部の通知アイコンをタップし、[インフォメーション]画面を表示します。

4. [読込んだ文書を外部メモリーに保存する]をタップします。

   - ボックスモードで[システム]-[外部メモリー]-[保存]をタップしても同じ操作ができます。

5. 必要に応じて、保存のオプション設定をします。

   - オプション設定について詳しくは、こちらをごらんください。

6. スタートキーで保存を開始します。

7. 保存が完了したら、本機からUSBメモリーを取外します。

   保存したファイルをコンピューターで利用するときは、コンピューターのUSBポートにUSBメモリーを接続してください。

#### TWAIN対応のアプリケーションソフトウェアで取込むには（TWAINスキャン）

TWAINスキャンで画像を取込む

- TWAINスキャン機能について
- お使いになるための準備
  - 本機の設定（管理者向け）
  - コンピューターの設定
- TWAINスキャンのしかた

TWAINスキャン機能について

#### Webサービスを使って、コンピューターに送信するには（WSDスキャン）

Webサービスで送信する（WSDスキャン）

- WSDスキャン機能について
- お使いになるための準備（管理者向け）
- 送信のしかた
- コンピューターから取込む

WSDスキャン機能について