ユーザーズガイド

検索

ホームファクスポーリング用のファイルを登録する（ポーリング送信）

# ポーリング用のファイルを登録する（[ポーリング送信]）

- ポーリング送信について
- 操作の流れ

## ポーリング送信について

ポーリング送信は、受信側からの受信指示（ポーリング指示）で送信するファイルを、あらかじめ内蔵ハードディスクに蓄積（登録）しておく機能です。

ポーリング用のファイルは、システムボックスのポーリング送信ボックスに登録され、ポーリング指示を受けると送信されます。

ポーリング送信ボックスには、1ファイルだけ登録できます。

#####

- ポーリング送信機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  タイマー通信、中継配信、親展通信、ECM OFF、V.34 OFF、クイックメモリー送信、海外通信モード、パスワード送信、ポーリング送信（掲示板）、ポーリング受信、ポーリング受信（掲示板）、Fコード送信

#####

- [送信/受信設定]-[ポーリング送信後文書]（こちら）

#####

- ポーリング用のファイルを受信する（ポーリング受信）（こちら）

## 操作の流れ

1. 原稿をセットします。

2. クラシックスタイルのファクス画面を表示します。

   - 表示方法について詳しくは、こちらをごらんください。

3. [応用設定]-[ファクス設定]-[ポーリング送信]をタップし、[ON]をタップします。

4. [通常]が選ばれていることを確認し、[OK]をタップします。

5. スタートキーで送信を開始します。

   ポーリング送信ボックスにファイルが登録されます。