ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明フィルタリング種別
検索

# フィルタリング種別

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [ネットワーク]
      - [TCP/IP設定]
        - [フィルタリング種別]

本機に対するネットワークからのアクセスを制限する方法を選択します（初期値：[簡易IPフィルタリング]）。

- [IPアドレスフィルタリング]：本機にアクセスできる機器を、IPアドレスの範囲によって制限します。

- [簡易IPフィルタリング]：本機にアクセスできる機器をIPアドレス（IPv4/IPv6）で制限できます。アクセスを制限するIPアドレスの範囲は自動で設定されます。

- [パケットフィルタリング]：本機に送られてくるパケットに対して、送信元のアドレスによって受信を制限します。また、送信先のアドレスによって送信を制限します。

- [フィルタリングなし]：フィルタリングを行いません。