ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明 SNMP設定
検索

# SNMP設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [ネットワーク]
      - [SNMP設定]

SNMP（Simple Network Management Protocol）を使って、本機の情報の取得や監視をするための設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[SNMP設定] | SNMPを有効にする場合は、オンにします（初期値：オン）。 [SNMP v1/v2c(IP)]：SNMP v1またはSNMP v2を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。 [SNMP v3(IP)]：SNMP v3を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。
[UDPポート設定] | 必要に応じて、UDPポート番号を変更します（初期値：[161]）。
[SNMP v1/v2c設定] | SNMP v1/v2cに関する設定をします。 [Read Community Name]：読取り専用のコミュニティー名を入力します（スペース ￥ ' " #を除く半角1文字以上、15文字以内）（初期値：[public]）。 [Write Community Name]：読み書きを許可する場合は、オンにします（初期値：オン）。また、読み書き可能なコミュニティー名を入力します（スペース ￥ ' " #を除く半角1文字以上、15文字以内）（初期値：[private]）。
[SNMP v3設定] | SNMP v3に関する設定をします。 [Context Name]：コンテキスト名を入力します（スペース ￥ ' " #を除く半角63文字以内）。 [Discovery User Name]：検出用ユーザーを許可する場合は、オンにします（初期値：オン）。また、検出用ユーザー名を入力します（スペース ￥ ' " #を除く半角1文字以上、32文字以内）（初期値：[public]）。 [Read User Name]：読取り専用のユーザー名を入力します（スペース ￥ ' " #を除く半角32文字以内）（初期値：[initial]）。 [Security Level]：読み書き可能ユーザーの、セキュリティーレベルを選びます（初期値：[auth-password/priv-password]）。 [auth-password]：[Security Level]で[auth-password]または[auth-password/priv-password]を選んだ場合は、読取り専用ユーザーの、認証パスワードを入力します（スペース \ ' " #を除く半角8文字以上、32文字以内）。 [priv-password]：[Security Level]で[auth-password/priv-password]を選んだ場合は、読取り専用ユーザーの、プライバシ（暗号）に使うパスワードを入力します（スペース \ ' " #を除く半角8文字以上、32文字以内）。 [Write User Name]：読み書き可能ユーザーのユーザー名を入力します（半角32文字以内）（初期値：[restrict]）。 [Security Level]：読み書き可能ユーザーの、セキュリティーレベルを選びます（初期値：[auth-password/priv-password]）。 [auth-password]：[Security Level]で[auth-password]または[auth-password/priv-password]を選んだ場合は、読み書き可能ユーザーの、認証パスワードを入力します（スペース \ ' " #を除く半角8文字以上、32文字以内）（初期値：本機のMACアドレス（コロンを除く、アルファベットはすべて大文字））。 [priv-password]：[Security Level]で[auth-password/priv-password]を選んだ場合は、読み書き可能ユーザーの、プライバシ（暗号）に使うパスワードを入力します（スペース \ ' " #を除く半角8文字以上、32文字以内）（初期値：本機のMACアドレス（コロンを除く、アルファベットはすべて大文字））。 [暗号化アルゴリズム]：暗号化アルゴリズムを選びます（初期値：[DES]）。 [認証方式]：認証アルゴリズムを選びます（初期値：[MD5]）。
[TRAP機能設定] | SNMPのTRAP機能に関する設定をします。 [許可設定]：SNMPのTRAP機能を使った本機の状態の通知を許可する場合は、オンにします（初期値：オン）。 [認証失敗時のTRAP送信]：認証失敗時にTRAP送信を行う場合は、オンにします（初期値：オフ）。