ユーザーズガイド

検索

ホームファクスポーリング用のファイルを受信する（ポーリング受信）

# ポーリング用のファイルを受信する（ポーリング受信）

- ポーリング受信について
- 操作の流れ

## ポーリング受信について

ポーリング受信は、送信元でポーリング用に登録されているファイルを、本機から指示して受信する機能です。

ポーリング受信する場合、通信料金は受信側が負担します。

#####

- ポーリング受信機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  中継配信、親展通信、ECM OFF、クイックメモリー送信、海外通信モード、パスワード送信、ポーリング送信、ポーリング送信（掲示板）、ポーリング受信（掲示板）、Fコード送信

#####

- ポーリング用のファイルを登録する（こちら）

## 操作の流れ

1. クラシックスタイルのファクス画面を表示します。

   - 表示方法について詳しくは、こちらをごらんください。

2. 宛先を指定します。

3. [応用設定]-[ファクス設定]-[ポーリング受信]をタップし、[ON]をタップします。

4. [通常]が選ばれていることを確認し、[OK]をタップします。

5. スタートキーで受信を開始します。