ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明 ThinPrint設定
検索

# ThinPrint設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [ネットワーク]
      - [ThinPrint設定]

ThinPrint機能を使うための設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[.print client設定] | 本機をThinPrint Client（.print Client）として動作させる場合は、オンにします（初期値：オン）。
[ポート番号] | 必要に応じて、ThinPrint Engine（.print Engine）のポート番号を変更します（初期値：[4000]）。
[圧縮前のデータサイズ] | ThinPrint Engine（.print Engine）側でデータを圧縮するときの、パケットサイズの上限を指定します（初期値：[8192]）。 ThinPrint Engine（.print Engine）は、このサイズごとにデータを圧縮してから、本機に印刷ジョブを送信します。
[接続タイムアウト] | 必要に応じて、ThinPrint Engine（.print Engine）からの接続のタイムアウト時間を変更します（初期値：[90]秒）。
[プリンタークラス名] | ThinPrint Engine（.print Engine）で使用する本機のプリンタークラス名を入力します。
[プリンター名] | ThinPrint Engine（.print Engine）で使用する本機のプリンター名を入力します。
[証明書検証強度設定] | 証明書の検証を行う場合は、検証する項目を選びます。 [有効期限]：証明書が有効期限内かどうかを確認します（初期値：オン）。 [CN]：証明書のCN（Common Name）が、サーバーのアドレスと一致しているかどうかを確認します（初期値：オフ）。 [鍵使用法]：証明書の発行者が承認した使用用途に沿って、証明書が使われているかどうかを確認します（初期値：オフ）。 [チェーン]：証明書のチェーン（証明書のパス）に問題がないかどうかを確認します（初期値：オフ）。チェーンの確認は、本機で管理している外部証明書を参照して行います。 [失効確認]：証明書が失効していないかどうかを確認します（初期値：オフ）。失効確認は、OCSP（Online Certificate Status Protocol）サービス、CRL（Certificate Revocation List）の順番で行います。
[Connection Service設定] | Connection Serviceを使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [サーバーアドレス]：Connection Serviceを提供するサーバーのアドレスを入力します。 [ポート番号]：Connection Serviceで使用しているポートの番号を入力します。 [AYT周期]：Connection Serviceの動作を確認するために、再接続を行う周期を、秒単位で入力します（初期値：[60]）。 [クライアントID]：Connection Serviceで使用する本機のクライアントIDを入力します（初期値：[1]）。 [認証キー]：Connection Serviceと接続するときに使用する認証キーを入力します（初期値：[0]）。
[サーバー接続状態確認] | Connection Serviceとの接続状態を表示します。

#####

- この設定は、オプションを装着している場合に表示されます。必要なオプションについて詳しくは、こちらをごらんください。