ユーザーズガイド

検索

ホームネットワークファクスネットワークファクス送信の基本操作

# ネットワークファクス送信の基本操作

1. 原稿をセットします。

2. クラシックスタイルのファクス／スキャン画面を表示します。

   - 表示方法について詳しくは、こちらをごらんください。

3. 宛先を指定します。

4. 必要に応じて、送信のオプション設定をします。

   - オプション設定について詳しくは、こちらをごらんください。

5. スタートキーで送信を開始します。

   - 必要に応じて、送信前に[設定確認]をタップし、指定した宛先や設定内容を確認します。

   - ストップキーで原稿の読込みを停止できます。停止中のジョブの一覧が表示されるため、送信を中止したいときは、一覧からジョブを削除します。

#####

- IPファクス（SIP）は、クラシックスタイル画面では使用できません。

#####

- [基本設定]-[ファクス/スキャン初期設定]（こちら）

#####

- 仕上りを確認して送信する（こちら）

- プログラムを呼出して送信する（こちら）