ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明筋検出設定
検索

# 筋検出設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [エキスパート調整]
    - [筋検出設定]

スリットガラスの汚れの検出レベルや、スリットガラスの清掃について設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[事前検出設定] | スリットガラスの汚れを事前に検出する場合は、オンにします（初期値：オン）。 [警告表示]：本機の画面に表示する警告の種類を選びます（初期値：[Type1]）。 [Type1]：アイコン表示エリアに警告アイコンを表示します。 [Type2]：メッセージ表示エリアに警告メッセージを表示します。 [Type3]：画面全体に警告メッセージを表示します。 [検出レベル]：汚れの検出レベルを選びます（初期値：[ふつう]）。 [低]：汚れを検出しにくくします。 [ふつう]：通常のレベルで汚れを検出します。 [高]：汚れを検出しやすくします。
[通紙中清掃設定] | ADFで原稿を読込むときにスリットガラスを清掃する場合は、オンにします（初期値：オン）。