ユーザーズガイド

検索

ホームプリント原稿に用紙を挿入して印刷する

# 原稿に用紙を挿入して印刷する

- 表紙／裏表紙を挿入する（表カバー:／裏カバー:）
- 表紙／裏表紙を挿入する（表外カバー:／裏外カバー:）
- OHPフィルムの間に用紙を挿入する（OHP合紙:）
- 指定したページに用紙を挿入する（ページ単位設定:）

## 表紙／裏表紙を挿入する（[表カバー:]／[裏カバー:]）

原稿の最初と最後のページに、表紙として本文と異なる用紙を挿入します。

表紙用の用紙は、本文用とは別の用紙（色紙や厚紙など）を選べ、表紙と本文を別々に印刷することなく、一度に印刷できます。

1. [給紙トレイ/ 排紙トレイ]の[給紙トレイ:]で、本文を印刷する用紙の給紙トレイを選びます。

   - [自動]を選ぶことはできません。

2. [カバーシート]の[表カバー：]および[裏カバー：]にチェックをつけます。

   - 必要に応じて、挿入した用紙に原稿を印刷するか、印刷せずに白紙とするかを選べます。挿入した用紙に印刷する場合、表紙には原稿の1ページ目を、裏表紙には原稿の最終ページを印刷します。

   - 表紙や裏表紙として挿入する用紙の給紙トレイを選びます。

## 表紙／裏表紙を挿入する（[表外カバー:]／[裏外カバー:]）

原稿の最初と最後のページに、オプションのポストインサーターの用紙を外側の表紙として挿入します。

1. [給紙トレイ/ 排紙トレイ]の[給紙トレイ:]で、本文を印刷する用紙の給紙トレイを選びます。

   - [自動]を選ぶことはできません。

2. [カバーシート]の[表外カバー：]および[裏外カバー：]にチェックをつけます。

   - 表紙や裏表紙として挿入する用紙のPIトレイを選びます。

## OHPフィルムの間に用紙を挿入する（[OHP合紙:]）

複数枚のOHPフィルムに印刷するときに、指定した用紙をOHPフィルムの間に挿入します。印刷後の熱や、静電気でフィルムどうしが貼付くのを防ぎます。

1. [レイアウト/仕上げ]の[印刷種類：]で[片面]を選びます。

2. [画像品質]の[カラー選択:]で[グレースケール]を選びます。

3. [給紙トレイ/ 排紙トレイ]の[用紙種類:]で[OHPフィルム]を選びます。

4. [カバーシート]の[OHP合紙:]にチェックをつけます。

   - OHPフィルムの間に挿入する用紙の給紙トレイを選びます。

   - OHP合紙は白紙で挿入されます。

## 指定したページに用紙を挿入する（[ページ単位設定:]）

指定したページに他のページとは異なる用紙を挿入します。

挿入する用紙として、色紙や厚紙などを選べます。また、挿入する用紙に対して原稿を印刷するかどうかを選べます。

あらかじめ、印刷する用紙や印刷設定をページごとに設定したリストを作成します。印刷するときは、作成したリストから、印刷に適用するリストを選びます。

1. [ページ単位設定]の[ページ単位設定:]にチェックをつけ、[追加...]をクリックします。

   - リストに何も登録されていないときは、[ページ単位設定:]にチェックをつけると設定画面が自動的に表示されます。

   - 作成済みのリストがある場合は、印刷に適用するリストを選びます。

2. 印刷する用紙や印刷設定をページごとに設定し、リストを作成します。

   設定 | 説明
   --- | ---
   設定リスト | ページごとの設定内容を一覧で表示します。
   | [リスト名:] | 作成するリストの名前を入力します。
   []／[] | リストに表示されている設定内容の順位を移動します。設定内容には影響しません。
   [追加] | リストに設定内容を追加します。
   [削除] | リスト表示内で選んだ設定内容を削除します。
   [追加/編集] | 設定リストに設定を追加したり、設定内容を変更したりします。
   | [ページ番号:] | 追加するベージ番号を入力します。 複数のページ番号を入力するときは、「2,4,6」のようにカンマで区切るか、「6-10」のようにハイフンでつないで入力します。
   [印刷種類:] | 指定したページを印刷するときの印刷種類を選びます。
   [給紙トレイ:] | 指定したページを印刷する用紙の給紙トレイを選びます。
   [ステープル:] | 指定したページをステープルでとじるときのとじ位置を選びます。

3. [OK]をクリックします。