ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール TSI受信振分け機能を使う

# TSI受信振分け機能を使う

TSI（Transmitting Subscriber Identification）とは、送信元のファクス番号のことです。TSI受信振分けは、送信元のファクス番号（TSI）をもとに、受信したファクス、IPファクス（SIP）を設定したボックスに自動的に振分けたり、ユーザーのコンピューターやメールアドレスに自動転送したりする機能です。

1. Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ファクス設定]-[機能設定]-[受信データ処理設定]で、[TSI受信振分け設定]を選び、[OK]をクリックします。

2. 複数の回線をお使いの場合は、TSI受信振分け機能を設定する回線を選び、[編集]をクリックします。

   - 1回線をお使いの場合は、手順3へ進みます。

3. [TSI受信振分け設定]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [TSI受信振分け設定] | TSI受信振分け機能を使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。
   [該当ボックスなし設定] | ファクス番号（TSI）が未登録で、振分け先がないファクスを受信したときの動作を選びます（初期値：[受信印刷]）。 [受信印刷]：ボックスに保存せずに印刷します。 [強制メモリー受信ボックス]：強制メモリー受信ボックスに保存します。 [指定ボックス]：指定したボックスに保存します。[ボックス一覧より選択]をクリックすると、保存先のボックスを一覧から選べます。 [指定宛先]：指定した短縮宛先に転送します。[宛先一覧より選択]をクリックすると、転送先を本機に登録されている短縮宛先から選べます。 [指定グループ]：指定したグループ宛先に転送します。[宛先一覧より選択]をクリックすると、転送先を本機に登録されているグループ宛先から選べます。
   [受信後印刷] | 受信したあとに本機で印刷する場合は、オンにします（初期値：オフ）。
   [回線指定] | 転送先にファクス宛先を指定した場合に、送信に使用する回線を選びます（初期値：[指定なし]）。

4. [設定して振分け先を登録]をクリックし、[OK]をクリックします。

   [TSI受信振分け先一覧]が表示されます。

5. [TSI受信振分け先一覧]の一覧から[編集]をクリックし、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [送信者(TSI)] | 振分け先を登録する送信元のファクス番号（TSI）を入力します（半角数字20文字以内、記号は#、*、+、スペースを使用可能）。
   [振分け先] | [送信者(TSI)]で入力したファクス番号からファクスを受信したときの、振分け先を指定します。 [短縮宛先から選択]：本機に登録されている短縮宛先に振分けます。 [グループ宛先から選択]：本機に登録されているグループ宛先に振分けます。 [ボックスから選択]：本機に登録されているボックスに振分けます。
   [ファイル形式] | ファクスを転送するときの、ファイル形式を選びます（初期値：[PDF]）。 転送先がファクスの場合を除き、ファクスをファイルに変換できます。
   [PDFのWeb最適化] | Webブラウザーで最初のページが早く読込まれるように、PDFファイルを最適化します（初期値：[しない]）。 [ファイル形式]で[PDF]を選んだときに設定できます。
   [PDF/A] | [PDF/A-1a]または[PDF/A-1b]を選ぶと、PDF/Aに準拠したPDFを作成できます（初期値：[OFF]）。 [ファイル形式]で[PDF]を選んだときに設定できます。
   [サーチャブルPDF] | OCRの文字認識技術を利用して、テキスト検索が可能なPDF（サーチャブルPDF）を作成します（初期値：[しない]）。 [ファイル形式]で[PDF]を選んだときに設定できます。 [言語選択]：OCR処理に使う言語を選びます。正しく文字認識を行うには、原稿で使われている言語を選びます。 [回転補正]：OCR処理により検出した文字の向きに合わせて、ページごとに自動で回転補正を行うときには、[補正する]を選びます。
   [ページ設定] | 受信したファクスが複数ページあるときに、ファイルにするページ単位を選びます（初期値：[ページ一括]）。 [ページ一括]：すべてのページを1つのファイルに変換します。 [ページ分割]：ページごとにファイルに変換します。
   [E-Mailへの添付方法] | 転送先がメールアドレスで、[ページ設定]を[ページ分割]に設定したときの、添付のしかたを選びます（初期値：[全ファイル一括添付]）。 [全ファイル一括添付]：すべてのファイルを1通のE-mailに添付します。 [1メール1ファイル]：ファイルごとに1通のE-mailを送信します。

#####

- TSI受信振分け機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  転送ファクス、強制メモリー受信、PC-FAX受信

- 複数の回線をお使いの場合に、[送信/受信設定]-[回線別受信設定]をオンに設定しているときは、この機能を回線別に設定できます。

- TSI受信振分け機能を使ってファクスを転送するときのファイル形式全般の設定は、オプションを装着している場合に表示されます。必要なオプションについて詳しくは、こちらをごらんください。