ユーザーズガイド

検索

ホームファクス 1ページずつ送信する（クイックメモリー送信）

# 1ページずつ送信する（[クイックメモリー送信]）

- クイックメモリー送信について
- 操作の流れ

## クイックメモリー送信について

クイックメモリー送信は、原稿を1ページ読取ると同時にファクス送信を開始する方法です。発信元記録に総ページ数を入れることもできます。

本機は、通常、原稿をすべて読込んでメモリーに蓄積してから送信を開始しますが（メモリー送信）、クイックメモリー送信を使うことで、全体の処理時間を短縮できます。また、原稿の枚数が多い場合にも、メモリーオーバーすることなく送信できます。

#####

- クイックメモリー送信機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  タイマー通信、ポーリング送信、ポーリング送信（掲示板）、ポーリング受信、ポーリング受信（掲示板）、ファクス以外の宛先を含む同報送信

## 操作の流れ

1. 原稿をセットします。

2. ホーム画面で[ファクス]をタップします。

3. 宛先を指定します。

4. [クイックメモリー送信]をタップします。

5. [クイックメモリー送信]をオンにします。

6. [原稿枚数指定]をオンにし、[原稿枚数]に原稿の総ページ数を入力します。

7. スタートキーで送信を開始します。

   原稿を1ページ読取ると同時に、送信が開始されます。