ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明 FTP送信設定
検索

# FTP送信設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [ネットワーク]
      - [FTP設定]
        - [FTP送信設定]

FTP送信機能を使うための設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[FTP送信] | FTP送信機能を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。
[プロキシサーバーアドレス] | プロキシサーバーのアドレスを入力します。次のいずれかのフォーマットで入力します。 ホスト名の入力例：「host.example.com」 IPアドレス（IPv4）の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス（IPv6）の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」
[プロキシサーバーポート番号] | 必要に応じて、プロキシサーバーのポート番号を変更します（初期値：[21]）。
[接続タイムアウト] | 必要に応じて、FTPサーバーとの通信のタイムアウト時間を変更します（初期値：[60]秒）。
[ポート番号] | 必要に応じて、FTPサーバーのポート番号を変更します（初期値：[21]）。