ユーザーズガイド

検索

ホーム拡張機能ユビキタスプリントの使用環境を設定する

# ユビキタスプリントの使用環境を設定する

- 機能拡張オプションを有効にする
- アプリケーションからのOpenAPIを介したアクセスを許可する
- 本体の認証設定をする
- 簡易認証を許可する
- ストレージ機能を設定する
- クライアント機能を設定する
- トポロジー機能を設定する
- ユビキタスグループに参加する

## 機能拡張オプションを有効にする

ユビキタスグループを構成する本体で、ユビキタスプリントの機能拡張オプションを有効にします。

設定のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

## アプリケーションからのOpenAPIを介したアクセスを許可する

ユビキタスグループを構成する本体で、アプリケーションからのOpenAPIを介したアクセスを許可します。

[設定メニュー]-[管理者]-[ネットワーク]-[OpenAPI設定]-[OpenAPI設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[アクセス設定] | アプリケーションからのOpenAPIを介したアクセスを可能にする場合は、オンにします（初期値：オン）。

#####

- ユビキタスプリント設定の完了後に、[OpenAPI設定]の[SSL/ポート設定]で、SSLの有効/無効を変更した場合は、LK-114_SetupToolで再度、設定を行ってください。

## 本体の認証設定をする

ユビキタスグループを構成する本体で、ユーザー認証の認証方式を設定します。

[設定メニュー]-[管理者]-[ユーザー認証/部門管理]-[認証方式]-[ユーザー認証]で次のいずれかの認証方式を設定します。

- 本体装置認証

- 外部サーバー認証

- 本体装置＋外部サーバー認証（認証先：本体装置）

- 本体装置＋外部サーバー認証（認証先：外部サーバー）

- 拡張サーバー認証

- 本体装置＋拡張サーバー認証（認証先：本体装置）

- 本体装置＋拡張サーバー認証（認証先：拡張サーバー）

#####

- ユビキタスグループを構成するすべての本体に同じ認証方式を設定してください。

#####

- ICカードを使って外部サーバー認証を行う場合は、簡易認証を許可する必要があります。簡易認証を許可する方法について詳しくは、こちらをごらんください。

## 簡易認証を許可する

異なる機種でユビキタスグループを構成する場合は、簡易認証を許可します。

設定のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- Data Administratorで設定する場合は、装置一覧の装置をダブルクリックして、[認証設定]-[プリント簡易認証設定]をクリックし、[プリント簡易認証を有効にする]にチェックをつけてください。

## ストレージ機能を設定する

ストレージ機に設定する本体で、ストレージ機能の設定をします。ストレージ機能の設定を有効にすると、コンピューターから送信される印刷ジョブをストレージ機に蓄積できるようになります。

設定のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- この機能は、トポロジー機能が無効の場合に設定できます。

- ストレージ機能の設定は、Web Connectionの管理者モードの[環境設定]-[ユビキタスプリント設定]-[プリントストレージ機能設定]で行うこともできます。

- ネットワークが混雑している環境で、クライアント機で印刷ジョブを実行した場合、[印字後削除設定]を[する]に設定していても印刷ジョブが削除されないことがあります。その場合は、[クライアント機能設定]の[接続タイムアウト設定]でタイムアウト時間を延長してください。

- 有線LAN環境と無線LAN環境の両方で使用している本体を、ユビキタスプリントのストレージ機として使用する場合は、ストレージ機の有線ネットワークインターフェースに対してユビキタスグループを設定してください。

- [環境設定]-[ユビキタスプリント設定]-[ドメイン内グループ一覧]で、自機が参加するユビキタスグループに所属する、各本体の状態を確認できます。

## クライアント機能を設定する

クライアント機に設定する本体で、クライアント機能の設定をします。クライアント機能の設定を有効にすると、有効にした本体からストレージ機に蓄積された印刷ジョブを実行できるようになります。

設定のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- クライアント機能の設定は、Web Connectionの管理者モードの[環境設定]-[ユビキタスプリント設定]-[クライアント機能設定]で行うこともできます。

- クライアント機がプロトコルにIPPを使い、かつIPP認証が有効の場合は、ユビキタスグループを構成するすべてのクライアント機とストレージ機に、認証用のユーザー名とパスワードを設定する必要があります。設定のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

- [環境設定]-[ユビキタスプリント設定]-[ドメイン内グループ一覧]で、自機が参加するユビキタスグループに所属する、各本体の状態を確認できます。

## トポロジー機能を設定する

トポロジー機に設定する本体で、トポロジー機能の設定をします。トポロジー機能の設定を有効にすると、有効にした本体がユビキタスグループの構成情報を管理できるようになります。

また、他のユビキタスグループと連携する場合に、連携するユビキタスグループを設定します。

設定のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- この機能は、ストレージ機能が無効の場合に設定できます。

- トポロジー機能の設定は、Web Connectionの管理者モードの[環境設定]-[ユビキタスプリント設定]-[トポロジー機能設定]で行うこともできます。

- [環境設定]-[ユビキタスプリント設定]-[ドメイン内グループ一覧]で、自機が参加するユビキタスグループに所属する、各本体の状態を確認できます。

## ユビキタスグループに参加する

自機がストレージ機またはクライアント機の場合に、参加するユビキタスグループを設定します。

設定のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- 参加するユビキタスグループの設定は、Web Connectionの管理者モードの[環境設定]-[ユビキタスプリント設定]-[トポロジー機能設定]で行うこともできます。

- クライアント機では、[参加グループ設定]はトポロジー機能が無効の場合に設定できます。

- [参加グループ設定]を実行してからトポロジー機でユビキタスグループ間の情報共有が完了するまで、約20秒かかります。

- [環境設定]-[ユビキタスプリント設定]-[ドメイン内グループ一覧]で、自機が参加するユビキタスグループに所属する、各本体の状態を確認できます。