ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明パンチ横位置調整
検索

# パンチ横位置調整

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [エキスパート調整]
    - [フィニッシャー調整]
      - [パンチ横位置調整]

パンチ穴をあけたときのパンチ穴の位置が用紙の横方向にずれている場合に、パンチ穴の位置を調整します。

設定後にコピーを行い、必要に応じて調整を繰返してください。

フィニッシャー FS-540/FS-540 SDとパンチキット PK-526装着時

設定 | 説明
--- | ---
[フィニッシャー]／[ポストインサーター] | パンチ穴の位置を調整する箇所を選びます。 [ポストインサーター]：オプションのポストインサーターを装着している場合に調整できます。
[調整値] | -5.0 mm～5.0 mmの調整値を入力します（初期値：[0.0 mm]）。 パンチ穴の位置を右に移動するときは設定値を上げ、左に移動するときは設定値を下げます。

フィニッシャー FS-539/FS-539 SDとパンチキット PK-524装着時

設定 | 説明
--- | ---
[用紙種類] | パンチ穴の位置を調整する用紙の種類を選びます。
[調整値] | -10～10の調整値を入力します（初期値：[0]）。 パンチ穴の位置を右に移動するときは設定値を上げ、左に移動するときは設定値を下げます。

#####

- この設定は、オプションを装着している場合に表示されます。必要なオプションについて詳しくは、こちらをごらんください。

- パンチ穴の位置がずれた用紙を確認しながら調整してください。