ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明 I-Fax拡張設定
検索

# I-Fax拡張設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [ファクス設定]
      - [ネットワークファクス設定]
        - [I-Fax拡張設定]

インターネットファクスの受信確認（MDN/DSN）に関する設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[MDN要求] | 送信先に対してファクスの受信確認を要求（MDN要求）する場合は、オンにします（初期値：オン）。 送信先がファクスを受信すると、応答メッセージが返ってきて、送信先が受信したことを確認できます。 また、送信先から応答メッセージを受信することで、送信先の受信能力情報を取得することもできます。宛先に登録されている送信先からの応答メッセージを受信した場合は、取得した受信能力情報が上書き登録されます。
[DSN要求] | 送信先のメールサーバーに対してファクスの到着確認を要求（DSN要求）する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [MDN要求]をオンにした場合は、MDN要求を優先します。
[MDN応答] | 本機がMDN要求を受信した場合に、応答メッセージを返す場合は、オンにします（初期値：オン）。
[MDN/DSN応答監視設定] | 本機がMDN要求またはDSN要求を送信する場合に、送信先からの応答の待ち時間を設定する場合は、オンにします。 [監視時間]：送信先からの応答の待ち時間を変更します（初期値：[24時間]）。待ち時間を過ぎて受信した応答メッセージは無視されます。
[最高解像度] | 必要に応じて、本機が対応する最高解像度を切換えます（初期値：[超高精細]）。
[Content-Type情報付加] | インターネットファクスを送信するときに、Content-Type情報を付加する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 オンにすると、MIMEのContent-Typeヘッダーにサブタイプとして「application=faxbw」が付加されます。