ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明認証操作禁止機能
検索

# 認証操作禁止機能

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [セキュリティー]
      - [セキュリティー詳細]
        - [認証操作禁止機能]

認証操作で誤ったパスワードを入力したときのペナルティーの強度を設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[認証操作禁止機能] | 認証操作で誤ったパスワードを入力したときのペナルティーの強度を選びます（初期値：[モード1]）。 [モード1]：認証に失敗した場合、5秒の間、認証操作（パスワードの入力）を禁止します。 [モード2]：認証に失敗した場合、5秒の間、認証操作（パスワードの入力）を禁止します。また、認証に失敗した回数をチェックし、失敗回数が設定回数に達すると、認証操作を禁止し、アクセスロック状態とします。
[チェック回数] | [認証操作禁止機能]で[モード2]を選んだ場合、認証操作を禁止するまでのパスワード入力失敗回数を設定します。
[操作禁止解除] | 認証失敗によるアクセスロック状態を解除する対象を選びます。
[操作禁止解除時間設定] | 必要に応じて、管理者設定モードのアクセスロック状態を解除するまでの時間を変更します（初期値：[5]分）。 本機を再起動したあと、指定した時間が経過すると、アクセスロック状態を解除します。