ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明 TCP/IP設定1
検索

# TCP/IP設定1

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [ネットワーク]
      - [TCP/IP設定]
        - [TCP/IP設定1]

TCP/IP環境に接続して使うための設定をします。設定内容について詳しくは、以下の[有線設定]の設定内容をごらんください。

本機で無線ネットワーク接続機能を利用できる場合は、TCP/IPの設定を行うネットワークを選択します。

- [有線設定]：TCP/IPを使用して本機を有線ネットワーク環境に接続するための設定をします。設定内容について詳しくは、以下の[有線設定]の設定内容をごらんください。

- [無線設定]：TCP/IPを使用して本機を無線ネットワーク環境に接続するための設定をします。設定内容について詳しくは、以下の[無線設定]の設定内容をごらんください。

[有線設定]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[TCP/IP] | TCP/IPを有効にする場合は、オンにします（初期値：オン）。
[ネットワーク速度] | お使いの環境に合わせて、ネットワークの速度を選びます（初期値：[自動(10M/100M/1Gbps)]）。
[IPv4] | 本機をIPv4環境に接続する場合は、IPv4アドレスを設定します。 [IP確定方法]：お使いの環境に合わせて、本機のIPアドレスの設定方法を選びます（初期値：[自動設定]）。手動で設定する場合は、[直接設定]を選びます。DHCPなどを使って自動で設定する場合は、[自動設定]を選んでから、自動設定の方法を指定します。 [IPアドレス]：手動で設定する場合は、本機に用意した固定IPアドレスを入力します。 [サブネットマスク]：手動で設定する場合は、サブネットマスクを入力します。 [デフォルトゲートウェイ]：手動で設定する場合は、デフォルトゲートウェイを入力します。
[IPv6] | 本機をIPv6環境に接続する場合は、IPv6アドレスを設定します。 [IPv6]：IPv6を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。 [IPv6自動設定]：IPv6グローバルアドレスを自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。ルーターから通知されるプレフィックス長と本機のMACアドレスから、IPv6グローバルアドレスが自動的に設定されます。 [DHCPv6設定]：DHCPv6を使ってIPv6グローバルアドレスを自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。 [IPv6リンクローカルアドレス]：リンクローカルアドレスを表示します。リンクローカルアドレスは、本機のMACアドレスから自動的に設定されます。 [IPv6グローバルアドレス]：手動で設定する場合は、IPv6グローバルアドレスを入力します。 [IPv6グローバルアドレスプレフィックスレングス]：手動で設定する場合は、IPv6グローバルアドレスのプレフィックス長を、1～128の範囲で入力します。 [IPv6ゲートウェイアドレス]：手動で設定する場合は、ゲートウェイアドレスを入力します。
[DNSホスト] | 本機に接続するときにホスト名を使う場合は、本機のホスト名を登録します。 [DNSホスト名]：本機のホスト名を入力します（半角63文字以内、記号は-のみ使用可能）。お使いのDNSサーバーがDynamic DNS機能をサポートしていない場合は、本機のホスト名をDNSサーバーに登録する必要があります。 [Dynamic DNS設定]：Dynamic DNS機能を使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。 お使いのDNSサーバーがDynamic DNS機能をサポートしている場合は、設定したホスト名をDNSサーバーに自動で登録したり、変更内容を自動で更新したりできます。 [LLMNR設定]：LLMNRを使う場合は、オンにします（初期値：オン）。LLMNRを使うと、DNSサーバーがない環境でも名前解決ができます。Windowsコンピューターのみ対応しています。IPv6環境で、名前解決を行いたい場合などに便利です。
[DNSドメイン名設定] | 本機が参加しているドメイン名を登録します。 [DNSドメイン名自動取得]：DHCPなどを使ってドメイン名を自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。 [DNS検索ドメイン名自動取得]：DHCPなどを使って検索ドメイン名を自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。 [DNSデフォルトドメイン名]：手動で設定する場合は、本機のデフォルトドメイン名を入力します（ホスト名と合わせて253バイト以内、記号は-、. を使用可能）。 [DNS検索ドメイン名1]～[DNS検索ドメイン名3]：手動で設定する場合は、検索ドメイン名を入力します（半角63文字以内、記号は-、. を使用可能）。
[DNSサーバー設定(IPv4)] | お使いの環境でDNSを導入している場合は、DNSサーバーを登録します。 [DNSサーバー自動取得]：DHCPなどを使ってDNSサーバーのアドレスを自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。 [優先DNSサーバー]：手動で設定する場合は、プライマリDNSサーバーのアドレスを入力します。 [代替DNSサーバー1]／[代替DNSサーバー2]：手動で設定する場合は、セカンダリDNSサーバーのアドレスを入力します。
[DNSサーバー設定(IPv6)] | お使いの環境でDNSを導入している場合は、DNSサーバーを登録します。 [DNSサーバー自動取得]：DHCPなどを使ってDNSサーバーのアドレスを自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。 [優先DNSサーバー]：手動で設定する場合は、プライマリDNSサーバーのアドレスを入力します。 [代替DNSサーバー1]／[代替DNSサーバー2]：手動で設定する場合は、セカンダリDNSサーバーのアドレスを入力します。

[無線設定]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[IPv4] | 本機にIPv4アドレスを設定します。 [IP確定方法]：お使いの環境に合わせて、本機のIPアドレスの設定方法を選びます（初期値：[自動設定]）。手動で設定する場合は、[直接設定]を選びます。DHCPなどを使って自動で設定する場合は、[自動設定]を選びます。 [ネットワークI/F構成]で[有線+無線(親機モード)]または[有線+無線(Wi-Fi Direct)]を選んだ場合、[自動設定]は表示されません。 [IPアドレス]：手動で設定する場合は、本機に用意した固定IPアドレスを入力します。 [サブネットマスク]：手動で設定する場合は、サブネットマスクを入力します。
[IPv6] | 本機のIPv6設定を表示します。 [IPv6リンクローカルアドレス]：リンクローカルアドレスを表示します。リンクローカルアドレスは、本機のMACアドレスから自動的に設定されます。

#####

- 無線ネットワーク接続機能を使うには、オプションが必要です。必要なオプションについて詳しくは、こちらをごらんください。

- bizhub C450i Sは、無線ネットワーク接続機能を標準で利用できます。