ユーザーズガイド

検索

ホーム拡張機能複数ネットワークへの接続設定をする

# 複数ネットワークへの接続設定をする

- 複数ネットワークへの接続を有効にする
- ネットワーク別に管理者設定を行う
- ネットワーク選択画面の設定をする

## 複数ネットワークへの接続を有効にする

本機の有線ネットワークインターフェースに対してVLANを設定にすることにより、複数のネットワークへ接続できるようになります。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[VLAN設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[VLAN設定] | 有線ネットワークインターフェースでVLANを有効にする場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [ネットワーク1]：ネットワーク1に割当てるVLAN IDを、1～4094の範囲で入力します。 [ネットワーク2]：ネットワーク2に割当てるVLAN IDを、1～4094の範囲で入力します。

## ネットワーク別に管理者設定を行う

本機を複数ネットワークに接続する場合、本機のネットワーク設定および認証設定はネットワーク別に行う必要があります。

設定を行う対象のネットワークを指定するには、以下の操作を行います。

1. ネットワーク1のコンピューターからWeb Connectionにアクセスして、管理者モードでログインします。

2. ネットワーク1アイコンをクリックして、設定を行う対象のネットワークを選びます。

#####

- ネットワーク2のコンピューターからWeb Connectionにアクセスすることはできません。

- 操作パネルで設定を行う対象のネットワークを指定するには、[設定メニュー]-[管理者]でネットワーク1またはネットワーク2を選びます。

## ネットワーク選択画面の設定をする

ユーザーがログインするときのネットワーク選択画面の設定ができます。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[環境設定]-[ネットワーク選択設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[初期ネットワーク設定] | ネットワーク選択画面で初期選択するネットワークを選びます（初期値：[未選択]）。 [未選択]を選ぶと、どのネットワークも選択されていない状態で画面が表示されます。
[ネットワーク名変更] | ネットワーク1とネットワーク2のそれぞれの表示名を入力します（半角20文字／全角10文字以内）。